	
        [image: ]
	FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET
	M250
B17

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process
	TESTE / TEST
	REVISÃO
Revision
	00

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description
	BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES
FUEL PUMP 394400 SERIES
	PÁGINA
Page
	
1/6

	Artigo S/Nº:
	
	
	
	
	Artigo P/Nº:
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	CMM CSP24009 – 73-10-09

	Item S/Nº:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Operador:
Customer:
	TLN:
	02118
	
	Edição:
Issue:
	REV. 05

	Outras Referências:
Other Refrences:
	Manual / Manual
	Edição / Issue
	Data / Date
	Data:
Date:
	Jun 08,2023

	
	N/A
	N/A
	N/A
	
	

	

	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Servicleable Limits
	Testado
Tested by
	Inspecionado
Inspected by

	      10
	Pag. 1008
5.A
	TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA
	
	

	
	
	(2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 1002. Verifique se o plugue de linha e o sangrador (Fig. 1, item 110) estão instalados na saída do vedador superior como mostrado e instalar o suporte do eixo estriado, PN 216168, na Flange de Controle. Fixar o Suporte com 3 porcas.
(2) Mount the pump on the test stand in the position shown in Fig. 1002. Check that screw thread plug and bleeder (110, IPL Fig. 1) is installed in the upper seal drain port as shown, and install spline shaft support, part number 216168, on the control mounting flange. Secure the support with three hex nuts.

CUIDADO: O EIXO DIRECIONADOR DE CONTROLE DEVE ESTAR DEVIDAMENTE APOIADO PELO SUPORTE DO EIXO ESTRIADO ANTES DE LIGAR A BANCADA DE TESTE.
CAUTION: THE CONTROL DRIVE SHAFT MUST BE PROPERLY SUPPORTED BY THE SPLINE SHAFT SUPPORT BEFORE THE TEST STAND DRIVE MOTOR IS STARTED
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5.A
	
(3) Faça as conexões da bancada de teste na Bomba de Combustível conforme Fig. 1001. Abrir quaisquer válvulas entre reservatório e a bomba no teste. Soltar a conexão da saída da bomba e aplicar 5 a 10 psi (	) psi, na entrada de pressão até todo o ar ser expelido da bomba e da bancada de teste pela conexão solta. Reapertar a conexão de saída. O vazamento pela vedação deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado (		) ml/min.

(3) Make the connections from the test stand to the pump ports as shown in Fig. 1001. Open any valves between the fluid reservior and the pump on test. Loosen the connection at the pump discharge fitting and apply 5 to 10 psig inlet pressure until entrapped air has bled from the pump and test fluid flows from the loosened fitting. Retighten the discharge fitting. Seal drain leakage must be collected and measured during the break-in runs.
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	(4) Ajustar a pressão de entrada conforme especificação e acionar a bomba nas velocidades e pressões de saída especificadas nas tabelas 1004 ou 1005. Durante os giros de amaciamento e teste de calibração, o aumento da pressão diferencial* deve ser mantido entre os limites máximo e mínimo conforme especificado na tabela 1006.
(4) Set the fuel inlet pressure as specified and run the pump at the speeds and discharge pressures specified in Table 1004 or Table 1005. During the break-in runs and calibration test, pump discharge pressure rise must remain within the minimum and maximum limits specified in Table 1006 at the speeds indicated.

NOTA: Todos os testes devem ser feitos na seqüência listada nas tabelas 1004 ou 1005. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 1006.
NOTE: All tests shall be done in the sequence listed in Table 1004 or Table 1005. Use caution to avoid overshoot when setting discharge pressure; approach each specified condition gradually from a lower pressure. Before increasing pump speed, reduce discharge pressure below the lowest level specified at the next speed. Increase speed slowly, while monitoring and continuously adjusting discharge pressure to remain below the first condition required at the new speed. Always observe the minimum and maximum limits defined in Table 1006

*Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada
*Differential pressure = Outlet pressure – Inlet pressure
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	TESTE DE AMACIAMENTO PRIMÁRIO - TABELA 1004
	
	

	
	
	PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM
	TIME (Min.)
	FUEL INLET PRESSURE (PSIG)
	DISCHARGE PRESSURE (PSIG)
	
	

	
	
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	
	

	
	
	
600
	
	1
	
	
15
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	200*
	
	
	

	
50
	
	
1000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	300
	
	
	

	
60
	
	
2000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	500
	
	
	

	
70
	
	
3000
	
	
1
	
	
15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	800
	
	
	

	

80
	
	

4000
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	

90
	
	

4400
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	95
	
	600
	
	1
	
	15
	
	200
	
	
	


*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste. If flow is less than 1.13 l/min cut the test
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	TESTE DE AMACIAMENTO SECUNDÁRIO-TABELA 1005
	
	

	
	
	PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM
	TIME (Min.)
	FUEL INLET PRESSURE (PSIG)
	DISCHARGE PRESSURE (PSIG)
	
	

	
	
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	
	

	
	
	
600
	
	1
	
	
15
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	200*
	
	
	

	
110
	
	
1000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	300
	
	
	

	
120
	
	
2000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	500
	
	
	

	
130
	
	
3000
	
	
1
	
	
15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	800
	
	
	

	

140
	
	

4000
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	

150
	
	

4400
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	160
	
	600
	
	1
	
	15
	
	200
	
	
	


*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste. If flow is less than 1.13 l/min cut the test
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	TESTE DE CALIBRAÇÃO-TABELA 1007
	
	

	
	
	Pump Speed (RPM)
	Inlet Pressure (PSIG)
	Discharge Pressure (PSIG)
	Delivered Flow * (lb/h)
	Bypass Flow (lb/h)
	Jet Inducer Rise** (PSID)
	Total Flow (lb/h) ***
	
Fuel Inlet Temp
	Seal Drain Leakage (ml/min)
	
	

	
	
	
	
	
	Req.
	Atual
	
	
	Min.
	Max.
	Atual
	
	Max.
	Atual
	
	

	
	
	600
	0
	200
	114,2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	4205
	0
	470
	479,4
	
	
	
	1142
	2283
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	4205
	0
	285
	281,6
	
	
	
	1142
	2283
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	4205
	25
	1000
	380,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	0
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	* Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass.
* Bypass to fuel pump bypass port all flow in excess of this value

** Razão de indução no injetor = Pressão na entrada do filtro – Pressão de entrada. Deve ser 5.75 PSID durante a seqüência (2).
** Jet inducer rise = pressure at TO FILTER port - inlet pressure. Must be 5.75 psid during sequence 2.

*** Fluxo Total = Fluxo liberado + Fluxo desconsiderado.
*** Total flow = delivered flow + bypass flow

NOTA: Os dados nas áreas sombreadas não precisam ser registrados.
NOTE:Data in shaded areas need not be recorded

A temperatura do combustível na entrada deve ser 26,7° ± 5,6°C.
Fuel inlet temperature must by 26.7° ± 5.6°C
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