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	CUIDADO: INSPECIONAR O ANEL DE RETENÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO PARA CERTIFICAR QUE ESTE NÃO TEM DEFEITO E APÓS A INSTALAÇÃO PARA CERTIFICAR SE ESTÁ ASSENTADO CORRETAMENTE.
(1) Instalar a poppet, mola, o anel lubrificado e o guia, no alojamento do filtro. Reter com um anel de retenção interno. Usar o dispositivo 6798807 para facilitar a instalação do anel de retenção.
CAUTION:   INSPECT THE RETAINING RING BEFORE INSTALLATION TO BE SURE IT HAS NODEFECTS AND AFTER INSTALLATION TO BE SURE IT IS PROPERLY SEATED.
(1) Install the poppet, spring, lubricated packing and guide, in the filter housing. Retain with an internal retaining ring. Use 6798807 compressor to aid in installation of the retaining ring.
	
	

	20
	
	(2) Lubrifique e instale o anel de vedação no guia do regulador de pressão, insira a poppet, a mola e o guia na carcaça do filtro. Faça um ajuste aproximado do regulador ao abaixar o parafuso de ajuste e voltando 5 voltas e 1/2
        (2) Lubricate and install the packing on the pressure regulator guide. Insert poppet, spring, and guide into the filter housing. Make an approximate adjustment of the regulator  by bottoming the adjusting screw and backing out 5 1/2 turns.
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	(3) Testar o alojamento do filtro de óleo como segue:
(a) Plugar o tubo vertical de pressão e instalar o tampão no alojamento do filtro.
(b) Conectar uma fonte de líquido de calibração de (24 – 29 °C) ou óleo de motor (82 °C), na entrada do alojamento do filtro, temperatura aplicada (________) °C.
(c) Lentamente aumentar a pressão aplicada até a válvula bypass abrir. A pressão deve estar de 80 – 130 psig, aplicada (________) psig.
(d) Diminuir a pressão para 30 psig. Vazamentos através da válvula de bypass não devem exceder a 63 cc por minuto, encontrado (________) cc.
(e) Conectar a fonte de fluído na saída e tamponar a entrada.
(f) Ajuste a alimentação de fluido para obter um fluxo de 720 pph (326 kg/hr) através da válvula reguladora de pressão. Encontrado (________) pph.
(g) Ajuste o conjunto do guia até obter 130  5 psig com o fluxo de 720 pph (326 kg/hr) 
Pressão (________) psig e fluxo (________) pph encontrados.
(h) Diminua o fluxo para 15 pph (6.8 kg/hr). A pressão deve ser de 130  5 psig. Fluxo (________) pph e pressão (________) psig encontrados. Se não estiver, repita os passos (f) e (g) enquanto ajusta o conjunto do guia para a pressão correta de 130  5 psig, caso não alcance, troque a válvula poppet de regulagem de pressão e repita todo o teste.
(i) Remova a tampa e o plugue do tubo vertical. Remova o plugue da porta de entrada.
(3) Test the lube oil filter housing as follows:
(a) Plug the standpipe and install the cap on the filter housing.
(b) Connect a supply of calibration fluid at (24 – 29°C) or engine oil at (82°C) to the filter housing inlet port.
(c) Slowly apply increasing pressure until the bypass valve opens. Pressure must be 80 – 130 psig.
(d) Decrease pressure to 30 psig. Leakage through the bypass valve must notexceed 63 cc per minute.
(e) Connect the fluid supply to the outlet port and plug the inlet port.
(f) Adjust the fluid supply to obtain a flow of 720 pph (326 kg/hr) across the pressure regulator valve.
(g) Adjust the guide assembly until 130    5 psig obtained with 720 pph (326 kg/hr) flow.
(h) Decrease flow to 15 pph (6.8 kg/hr). Pressure must be 130  5 psig If pressure is not within these limits, repeat steps (f) and (g), while adjusting the guide assembly for the correct pressure within the 130  5 range. If not successful replace the pressure regulating poppet valve and repeat the entire test.
(i) Remove the cap and remove the plug from the standpipe. Remove the plug from the inlet port
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	(4) Instalar o conjunto do filtro com anel no alojamento do filtro. Instalar o tampão com um anel lubrificado no alojamento do filtro. Fixar o tampão com 2 porcas e 2 arruelas. Torquear as porcas de 35 - 40 lb.in, aplicado (________) lb.in.
(4)  Install the filter assembly with packing in the filter housing. Install the cap with lubricated packing on the filter housing. Secure the cap with two nuts and washers. Torque nuts to 35 - 40 lb.in.
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	(5) Se for usado um Indicador diferencial de pressão, instale-o com 2 anéis no tampo do filtro de óleo. 
Torquear o indicador para 100-125 lb.in. Torque aplicado (________) lb.in.

(5) If a differential pressure (pop-out) indicator is used; install it with two packings in the oil filtercap. Torque indicator to 100 - 125 lb.in. and secure with lockwire.
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