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10
	Pag. 101
1.B
	Efetue os passos (1) e (2).
Instale o compressor no dispositivo 6795966. Separe o orifício de ventilação de difusor do tubo de ventilação do difusor.
Do the Steps (1) and (2).
 Install the compressor in 6795966 fixture. separate the diffuser vent orifice from the diffuser
vent tube.
	___/___/___
	___/___/___

	



20
	Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (3).
inspecione o tubo e remova do difusor traseiro apenas se: apresentar distorção, uma lacuna na passagem de entrada maior que 0.010 in. e/ou rachaduras.
Do the step (3).
Inspect the vent tube and remove it from the rear diffuser only if: presents a distortion, a gap at passage entry greater than 0.010 in. and/or present cracks.
	___/___/___
	___/___/___

	






30
	


Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (4).
Remova o adaptador da bleed do coletor da bleed.
Do the step (4).
Remove the bleed adapter from the bleed manifold.
	



___/___/___
	



___/___/___

	






40
	


Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (5).
Remova o redutor de pressão de óleo do suporte dianteiro do compressor e separe o restritor do corpo do redutor de pressão.
Do the step (5).
Remove oil pressure reducer from compressor front support and separate the restrictor from the oil pressure reducer body.
	




___/___/___
	




___/___/___

	





50
	

Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (6).
Separe o suporte dianteiro compressor do conjunto do compressor.
CUIDADO:  A PISTA EXTERNA DO ROLAMENTO #1 E O CARBON SEAL #1 CONTINUAM NO FRONT SUPPORT. TOME CUIDADO AO RETIRAR.
Do the step (6).
separate the compressor front support from the compressor assembly.
CAUTION: Bearing housing, no. 1 bearing outer race, and no. 1 carbon seal will remain in front support. Caution should be exercised when removing front support
	



___/___/___
	



___/___/___

	






60
	


Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (7).
Remova a porca de retenção da caixa de rolamento. Remova a caixa de rolamento do Front Support.
Do the step (7).
Separate the compressor front bearing housing from the rotor assembly. Remove helical spring and spring cup from the rotor.
	




___/___/___
	




___/___/___
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70
	






Pag. 101
1.B
	Efetue o passo (8).
Coloque a caixa de engrenagem na ferramenta de fixação 23033031 e remova a o selo interno de retenção #1, e utilize o sacador 23033035 para remover o rolamento #1
CUIDADO: CUIDADO AO RETIRAR O ROLAMENTO FRONTAL DO CROMPRESSOR, POIS ELE É FACILMENTE DANIFICADO
Do the step (8).
Place the bearing housing in the 23033031 holding fixture and remove the No. 1 bearing carbon seal internal retaining ring from the bearing housing, then use the 23033035 puller to remove the No. 1 bearing carbon seal.
CAUTION: Be careful removing the Compressor Front Bearing, as it can be damaged easily.
	









	___/___/___
	









___/___/___

	




80
	

Pag. 102
1.B
	Efetue o passo (9).
Remova o anel de retenção interno e o washer da pista de interna do rolamento #1. Então remova o rolamento #1 e os segmentos de amortecedor usando o sacador 23033034.
Do the step (9). 
Remove the No. 1 bearing outer race internal retaining ring and washer; then remove the No. 1 bearing outer race and damper segments using 23033034 puller.
	



___/___/___
	



___/___/___

	






90
	


Pag. 102
1.B
	Efetue os passos (10) e (11).
Remova as metades das caixas. Remova a porca rotativa e o washer do rolamento frontal do compressor com um soquete não maior que 7/16”. Segure o eixo do compressor com o suporte 6795588.
Do the Steps (10) and (11).
remove the compressor front ball bearing and mating ring seal and remove the packing and oil seal from the first--stage wheel shaft.
	





___/___/___
	





___/___/___

	






100
	


Pag. 102
1.B
	Efetue os passos (12) e (13).
Use o sacador 23033027 para remover a pista interna do rolamento #1 e da montagem do rolamento. Remova o #1 Seal Mating Race. Rotaciona e o suporte 180° e remova o anel de retenção interno do adaptador do eixo da engrenagem de dentes retos e o eixo.
Do the Steps (12) and (13).
remove the compressor front ball bearing and mating ring seal and remove the packing and oil seal from the first--stage wheel shaft.
	





___/___/___
	





___/___/___

	






110
	


Pag. 103
1.B
	Efetue os passos (14).
Remova a pista de rolamento 2 ½ do adaptador do eixo de engrenagem.
Do the Step (14).
Remove the gearshaft. Remove the 2--1/2 bearing inner race from the adapter spur gearshaft.
	



___/___/___
	



___/___/___

	






120
	


Pag. 103
1.B
	Efetue o passo (15).
Remova a porca traseira do compressor de rosca esquerda e o anel retentor interno. Remova metade interior da pista do rolamento. Puxe a pista exterior e esferas.
Do the step (15).
Remove the left--hand thread compressor rear bearing spanner nut and the internal retaining ring. Remove the bearing inner half race. Pull the outer race and balls.
	





___/___/___
	





___/___/___
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130
	





Pag. 103
1.B
	Efetue os passos (16) e (17).
Puxe os calços da pista interior do rolamento No. 2 e o lubrificador. Remova as porcas no flange exterior do difusor traseiro.
CUIDADO: O ROTOR FICA LIVRE QUANDO OS PARAFUSOS SÃO REMOVIDOS, CERTIFIQUE-SE QUE O ROTOR ESTÁ SUPORTADO E NÃO IRÁ CAIR.
Do the Steps (16) and (17).
Pull the No. 2 bearing inner race shims, and oil slinger. Remove the nuts at the outer flange of the rear diffuser.
CAUTION: THE ROTOR IS FREE WHEN THESE SCREWS ARE REMOVED; BE SURE THAT
IT IS SUPPORTED AND CANNOT FALL.
	









___/___/___
	









___/___/___

	







140
	



Pag. 105
1.B
	Efetue o passo (18).
Posicione o dispositivo de fixação virando o rotor para cima, remova as porcas e separe o difusor dianteiro, scroll e rotor do conjunto das vanes do difusor.
Do the step (18).
Rotate the fixture to a position with the rotor on top. remove the 24 nuts and separate the front diffuser, scroll, and rotor from the diffuser vane assembly.
	





___/___/___
	





___/___/___

	






150
	


Pag. 105
1.B
	Efetue os passos (19) e (20).
Separe o difusor traseiro do conjunto de vanes do difusor. Remova o vedador do labirinto do “impeller shaft”.
Do the Steps (19) to (20).
separate the rear diffuser from the diffuser vane assembly. Remove the rotating labyrinth seal from the impeller shaft.
	





___/___/___
	





___/___/___

	










160
	






Pag. 106
1.B
	Efetue o passo (21).
Separe a arruela e o acoplamento do adaptador do rotor. Retire o parafuso tirante.
CUIDADO: OS DISCOS DEVEM SER SEGURADOS QUANDO PRESSIONADOS COM OS ESPALHADORES JÁ QUE ELES PODEM “SALTAR” CAIR NO CHÃO E SE DANIFICAREM. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS ESPALHADORES ESTÃO INSTALADOS NAS FENDAS DO ROTOR.
Do the step (21).
Separate the washer and adapter coupling from the rotor. Remove the compressor tie bolt.
THE WHEELS SHOULD BE HELD WHEN PRESSURE IS APPLIED WITH THE SPREADERS SINCE THEY SOMETIMES “POP” FREE AND CAN FALL TO THE FLOOR AND BE DAMAGED. 
CAUTION: HE WHEELS SHOULD BE HELD WHEN PRESSURE IS APPLIED WITH THE SPREADERS SINCE THEY SOMETIMES “POP” FREE AND CAN FALL TO THE FLOOR AND BE DAMAGED. BE SURE SPREADERS ARE INSTALLED AT ROTOR SPLITLINES.
	












___/___/___
	












___/___/___
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170
	



Pag. 106
1.B
	Efetue o passo (22).
Remova os discos e primeiro até quarto estágio do compressor em DUAS PESSOAS, cada uma com uma ferramenta 23033036. Não remova os pinos dos discos, a não ser que seja necessário substituição.
Do the step (22).
Remove the first to sixth stage compressor wheel using two people. Do not remove the pins from the wheels unless replacement is necessary
	





___/___/___
	





___/___/___
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