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	FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET
	RR250 
B17F

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process
	LIMPEZA / CLEANING
	REVISÃO
Revision
	01

	
	DESCRIÇÃO
Description
	TURBINA / TURBINE
	PÁGINA
Page
	12/12



	OS / W.O:      
	Artigo S/Nº:      
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	Overhaul Manual 
GTP5243-3 – 72-50-00

	Operador:      
Customer:
	TLN: 02121
	Edição:
Issue:
	TR E1R24-73-1

	
	
	Data:
Date:
	Jan. 25, 2021



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	1
	WHEEL, TURBINE, 1ST STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 3
 Item – 023
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, diameters and threads.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e jateamento com PA-0039. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and blasting with PA-0039. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	[bookmark: Selecionar1]|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

[bookmark: Texto1]     /     /     

	2
	WHEEL, TURBINE, 2ND STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	3
	WHEEL, TURBINE, 3RD STAGE.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item – 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	4
	WHEEL, TURBINE, 4TH STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 2
 Item - 010
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	5
	NOZZLE ASSY, PRESSURE OIL, POWER TURBINE SUPPORT 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1
 Item - 028
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012 e jateamento conforme IAS-IP-0006 3.25. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012 and blasting according to IAS-IP-0006 3.25.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	6
	NOZZLE ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE   #8.
	

	6871232
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 033
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	7
	NOZZLE ASSY, TURBINE, 1ST STAGE.
	
	     
	     
	72-50-00 
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	8
	SHIELD ASSY, TURBINE NOZZLE, 1ST STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 003
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	9
	NOZZLE ASSY, TURBINE, 4TH STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	10
	NOZZLE, TURBINE, 3RD STAGE.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	11
	SHIELD ASSY, TURBINE NOZZLE, 3RD STAGE.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	12
	NOZZLE ASSY, TURBINE, 2ND STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 3 
Item - 028
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	13
	SUPPORT ASSY, TURBINE, GAS PRODUCER.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 050
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	14
	SUPPORT & SEAL ASSY, POWER TURBINE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	15
	SUPPORT ASSY, TURBINE & EXHAUST COLLECTOR 
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 2 
Item - 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	16
	FIREWALL, TURBINE 
	


	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	





	
	
	
	
	
	
	
	



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	17
	SHAFT, POWER TURBINE
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 008
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar remoção de níquel com PA-0099.
Perform nickel removal with PA-0099.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 3.25 com PA-0041.
Perform cleaning according to IAS-IP-0006 3.25 with PA-0041
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	18
	SHAFT, POWER TURBINE INNER.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 018
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar remoção de níquel com PA-0099.
Perform nickel removal with PA-0099.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	19
	BEARING, BALL NO. #5.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 041
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0008.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	20
	BEARING, ROLLER #6
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 024
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0008.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	



	
	
	
	
	
	
	
	



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	21
	BEARING, BALL #7.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 022
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0008.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	22
	BEARING, BALL #8.
	[image: ]
	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 034
	[bookmark: __DdeLink__2460_2974282683]Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0008.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	23
	[bookmark: __DdeLink__2552_1319275432]RACE, BEARING, INNER #7.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 012
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0008.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	24
	SEAL ASSY, OIL BELLOWS #5.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2
Item - 022
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0007. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	25
	SEAL, MATING RING, ROTATING.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1
 Item - 046
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	26
	BOLT, TIE, TURBINE.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 031
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IP-0006 3.25 com PA-0039. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IP-0006 3.25 with PA-0039. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	27
	TERMINAL ASSY, THERMOCOUPLE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0027.
Perform cleaning according IAS-IT-0027.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	28
	SUMP ASSY, SCAVENGE OIL 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 019
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012 e IAS-IP-0006 3.25 com PA-0039.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IP-0006 3.25 with PA-0039.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	29
	SUMP ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BEARING SUPPORT #8.
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 029
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012 e IAS-IP-0006 3.25 com PA-0039.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IP-0006 3.25 with PA-0039.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	30
	MANIFOLD ASSY, OIL PRESSURE, GAS PRODUCER TURBINE SUPPORT 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1
 Item - 027
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	31
	COUPLING, TURBINE TO COMPRESSOR N1
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 038
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	32
	COUPLING, TURBINE SHAFT TO PINION GEAR N2.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 039
	|_| Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012. Note: Isolate holes, diameters and threads.
|_| Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	

	
	
	
	
	
	
	
	



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	33
	NUT, COUPLING, POWER TURBINE, OUTER.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 009
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	34
	NUT, COUPLING, POWER TURBINE INNER, LH.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 011
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	35
	NUT, SPANNER, SPECIAL LOCK FLANGE NO.#5.
	

	6829641
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 042
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	36
	NUT, SPANNER 
	

	6808392
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 021
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	37
	NUT, SPANNER N1.
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 025
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	38
	PLUG, POSITIONING, TURBINE NOZZLE SHIELD 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 002
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	39
	FITTING, DRAIN, SCAVENGE OIL, GAS PRODUCER TURBINE SUPPORT 
	

	     
	N/A
	72-50-00
 Fig. 1 
Item - 024
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     




	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	40
	BRACKET, COORDINATOR, FIRESHIELD TO POWER TURBINE SUPPORT
	[image: ]
	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 035
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	41
	RING, RETAINING 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 043
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	42
	PLATE, THRUST 
	

	6870796
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item - 045
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	43
	SEAL ASSY, LABYRINTH 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 017
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012. 
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     










	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	44
	SPACER 
	

	6808397
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
Item - 026
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	45
	DAMPER, SEGMENT, TURBINE BEARING #6 & #7, QTDE: 16EA.
	

	6844422
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2/3 
Item – 027/023
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS-IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	46
	RING, RETAINING 
	

	6850734
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 030
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	47
	PLATE, RETAINING, GAS PRODUCER THRUST #8.
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
Item - 033
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	48
	COVER, OIL SUMP, POWER TURBINE SUPPORT.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 004
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	49
	SLINGER, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BEARING FRONT.
	

	6888602
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 013
	[bookmark: __DdeLink__3730_2126316530]Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	50
	ADAPTER, SPLINED 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 032
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024   com PA-0040. 
Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
Perform cleaning according IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	51
	SEAL, LABYRINTH  19 - 24.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 033
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	52
	SEAL, LABYRINTH, ROTATING, TURBINE #8.
	[image: ]
	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3
Item - 049
	Realizar limpeza alcalina conforme IAS -IT-0012.
Perform alkaline cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	53
	RING, ENERGY ABSORBING.
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 048
	[bookmark: __DdeLink__2707_1363415774]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, diâmetros, roscas.
[bookmark: __DdeLink__2707_13634157741]Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, diameters and threads.
	|_| OK

|_| NÃO OK
NOT OK
	Data / Date

     /     /     



	Observações
Observation

	     

	Aprovação
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date		     /     /     
	Assinatura
Signature


[bookmark: __DdeLink__83781_2123658150]

	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning after non-destructive testing according IAS-IT-0007.

	ITEM
	CARIMBO / STAMP

	           |_|  Todos os itens / All items
	|_| Item – 01
	|_| Item – 02
	|_| Item – 03
	|_| Item – 04
	|_| Item – 05
	|_| Item – 06
	|_| Item – 07

	|_| Item – 08
	|_| Item – 09
	|_| Item – 10
	|_| Item – 11
	|_| Item – 12
	|_| Item – 13
	|_| Item – 14

	|_| Item – 15
	|_| Item – 16
	|_| Item – 17
	|_| Item – 18
	|_| Item – 19
	|_| Item – 20
	|_| Item – 21

	|_| Item – 22
	|_| Item – 23
	|_| Item – 24
	|_| Item – 25
	|_| Item – 26
	|_| Item – 27
	|_| Item – 28

	|_| Item – 29
	|_| Item – 30
	|_| Item – 31
	|_| Item – 32
	|_| Item – 33
	|_| Item – 34
	|_| Item – 35

	|_| Item – 36
	|_| Item – 37
	|_| Item – 38
	|_| Item – 39
	|_| Item – 40
	|_| Item – 41
	|_| Item – 42

	|_| Item – 43
	|_| Item – 44
	|_| Item – 45
	|_| Item – 46
	|_| Item – 47
	|_| Item – 48
	|_| Item – 49

	|_| Item – 50
	|_| Item – 51
	|_| Item – 52
	|_| Item – 53
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Data / Date

     /     /     





	Número / Number
	FS.1238
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