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	Operador:	     
Customer:
	TLN: 02606
	Edição:
Issue:
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	Data:
Date:
	Aug 12/22



	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 508C
3.C.
	(16) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz.in. (1.44 mg.m)
(16) Check the dynamic balance of the rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg.m).
Initial LH (     ) mg.m
Final LH (     ) mg.m
	     
	     

	20
	
	(16) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz.in. (1.44 mg.m)
(16) Check the dynamic balance of the rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg.m).
Initial RH (     ) mg.m
Final RH (     ) mg.m
	     
	     

	NCC
	Data Validade / Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SCHENK HORIZONTAL BALANCER NCP: 001266
	     /     /     
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Observation:
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