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	Operador:
Customer:
	     
	TLN:
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	Edição:
Issue:
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	Data:
Date:
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	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos | Tolerâncias
Procedures | Serviceable Limits
	Balanceado por
Balanced by
	Inspecionado por
Inspected by

	10
	72-30-00
Pag. 507
2.A.
	(8) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.001 oz.in. (0.72 mg.m)
(8) Impeller balancing to a tolerance of 0.001 oz.in. (0.72 milligram-meters)
Final LH (     ) mg.m.
	     
	     

	20
	
	(8) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.001 oz.in. (0.72 mg.m)
(8) Rotor balancing to a tolerance of 0.001 oz.in. (0.72 milligram-meters)
Final RH (     ) mg.m.
	     
	    - 

	NCC
	Data Validade | Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SHENK HORIZONTAL BALANCER NCP: 001266
	     /     /     
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Observation:
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