	
        [image: ]
	FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET
	RR250
C20 SERIES

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process
	TESTE / TEST
	REVISÃO
Revision
	02

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description
	BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES
FUEL PUMP 386500 SERIES
	PÁGINA
Page
	
1/4

	Artigo S/Nº:
	
	
	
	
	Artigo P/Nº:
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	CMM CSP24009 – 73-10-10

	Item S/Nº:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Operador:
Customer:
	TLN:
	02118
	
	Edição:
Issue:
	REV. 05

	Outras Referências:
Other Refrences:
	Manual / Manual
	Edição / Issue
	Data / Date
	Data:
Date:
	Jun 08,2023

	
	N/A
	N/A
	N/A
	
	

	

	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Servicleable Limits
	Testado
Tested by
	Inspecionado
Inspected by

	


10
	












Pag. 112 5.A
	TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA
	
	

	
	
	
(2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 101, e conectar as conexões conforme demonstrado na Fig. 102. O vazamento pelo vedador deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado (	) cc
	
	

	

20
	
	
(3) Ajustar a pressão de entrada de combustível para 5 a 10 psi (	) psi, em seguida soltar a trava de descarga lentamente para liberar o ar da bomba. Quando o combustível começar a fluir pelas conexões, fechar a trava e aumentar a pressão para 15 psi (	) psi conforme indicado na tabela 103.
	
	

	






30
	
	ATENÇÃO: A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA BOMBA NÃO PODE EXCEDER A 3800 RPM.

(4) Ligar a bomba e testar nas velocidades e pressões especificadas na tabela 103. Durante o teste de amaciamento e calibração, a pressão diferencial* da bomba deve permanecer entre os limites máximos e mínimos especificados na tabela
104. Se o torque da bomba estiver instável em qualquer condição, continue o giro da bomba até que a condição de torque estabilize.

NOTA: Todos os testes devem ser feitos na sequência listada na tabela 103. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 104.

*Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada
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	TESTE DE AMACIAMENTO - TABELA 103
	
	

	
	
	PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM
	TIME (Min)
	FUEL INLET PRESSURE (PSIG)
	DISCHARGE PRESSURE (PSIG)
	
	

	
	
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	
	

	
	
	
654
	
	
1
	
	
15
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	139
	
	
	

	
50
	
	
800
	
	
0,5
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
60
	
	
1000
	
	
0,5
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	

70
	
	

2000
	
	

0,5
	
	

15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	

80
	
	

3000
	
	

0,5
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	700
	
	
	

	


90
	
	


3754
	
	
0,5
	
	


15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
1
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	900
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Pag. 115 5.B
	TESTE DA VÁLVULA DE BYPASS - TABELA 105
	
	

	
	
	Pump Speed (RPM)
	Inlet Pressure (PSIG)
	Actual Valve Crack Point (PSIG)
	Discharge Pressure (PSIG)
	Valve Leakage from Discharge Port CC/MIN)
	
Flow (gpm)
	Pressure Differential * (PSID)
	
REMARKS
	
	

	
	
	
	
	
	
	Max.
	Actual
	
	Max.
	Actual
	
	
	

	
	
	0
	1,8
	
	Open to Atmosphere
	100
	
	
	
	
	
Testar com o filtro escravo(PN 21849) instalado
	
	

	
	
	3754
	10
	
	60
	
	
	0,7
	3,0
	
	
	
	

	







100
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	TESTE DE CAPACIDADE DA BOMBA - TABELA 105
	
	

	
	
	Pump Speed (RPM)
	Inlet Pressure (PSIG)
	Discharge Pressure (PSIG)
	Pump Flow - No Bypass (gpm)
	Fuel Inlet Temperature (21,1 - 32,2)°C
	
Torque (Lb.in)
	Seal Drain Leakage (CC/MIN)
	External Leakage (CC/MIN)
	
	

	
	
	
	
	
	MIn.
	Max.
	Actual
	
	
	Max.
	Actual
	Max.
	Actual
	
	

	
	
	3754
	0
	900
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0
	
	
	

	
	
	654
	0
	139
	0,3
	
	
	
	
	0,5
	
	0
	
	
	

	
	
	3754
	0
	600
	3,0
	4,2
	
	
	
	0,5
	
	0
	
	
	

	
	
	3754
	0
	100
	3,0
	4,2
	
	
	
	0,5
	
	0
	
	
	

	
	
	3754
	25
	600
	3,0
	4,2
	
	
	
	0,5
	
	0
	
	
	

	
	
	0
	25
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0
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Pump Speed (RPM)
	
Inlet Pressure (PSIG)
	
Discharge Pressure (PSIG)
	
Delivered Flow ** (gpm)
	
Filter Pressure Differential * (PSID)
	
* Diferencial de pressão do filtro - Saídas AF para BF
** Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass.
	

	
	
	
	3754
	10
	60
	0,7
	0,2
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