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Pag. 110 5.A
	TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA
	
	

	
	
	(2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 102. Verifique se o plugue de linha e o sangrador (Fig. 1, item 110) estão instalados na saída do vedador superior como mostrado e instalar o suporte do eixo estriado, PN 216168, na Flange de Controle. Fixar o Suporte com 3 porcas.
ATENÇÃO: O EIXO DIRECIONADOR DE CONTROLE DEVE ESTAR DEVIDAMENTE APOIADO PELO SUPORTE DO EIXO ESTRIADO ANTES DE LIGAR A BANCADA DE TESTE.
	
	

	

20
	
	
(3) Conectar as conexões da bancada de teste na Bomba de Combustível conforme Fig. 101. Abrir quaisquer válvulas entre reservatório e a bomba no teste. Soltar a conexão da saída da bomba e aplicar 5 a 10 psi (	) psi, na entrada de pressão até todo o ar ser expelido da bomba e da bancada de teste pela conexão solta. Reapertar a conexão de saída. O vazamento pela vedação deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado (		) ml/min.
	
	

	





30





	
	(4) Ajustar a pressão de entrada conforme especificação e acionar a bomba nas velocidades e pressões de saída especificadas nas tabelas 104 ou 105. Durante os giros de amaciamento e teste de calibração, o aumento da pressão diferencial* deve ser mantido entre os limites máximo e mínimo conforme especificado na tabela 106.

NOTA: Todos os testes devem ser feitos na seqüência listada nas tabelas 104 ou 105. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 106.

*Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada
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Pag. 111 5.A
	TESTE DE AMACIAMENTO PRIMÁRIO - TABELA 104
	
	

	
	
	PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM
	TIME (Min.)
	FUEL INLET PRESSURE (PSIG)
	DISCHARGE PRESSURE (PSIG)
	
	

	
	
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	
	

	
	
	
600
	
	1
	
	
15
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	200*
	
	
	

	
50
	
	
1000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	300
	
	
	

	
60
	
	
2000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	500
	
	
	

	
70
	
	
3000
	
	
1
	
	
15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	800
	
	
	

	

80
	
	

4000
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	

90
	
	

4400
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	95
	
	600
	
	1
	
	15
	
	200
	
	
	


*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste.
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Pag. 112 5.A
	TESTE DE AMACIAMENTO SECUNDÁRIO - TABELA 105
	
	

	
	
	PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM
	TIME (Min.)
	FUEL INLET PRESSURE (PSIG)
	DISCHARGE PRESSURE (PSIG)
	
	

	
	
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	REQUERIDO
	ENCONTRADO
	
	

	
	
	
600
	
	1
	
	
15
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	200*
	
	
	

	
110
	
	
1000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	300
	
	
	

	
120
	
	
2000
	
	1
	
	
15
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	500
	
	
	

	
130
	
	
3000
	
	
1
	
	
15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	800
	
	
	

	

140
	
	

4000
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	

150
	
	

4400
	
	
1
	
	

15
	
	200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	1000
	
	
	

	160
	
	600
	
	1
	
	15
	
	200
	
	
	


*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste.
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Pag. 115 5.B
	TESTE DE CALIBRAÇÃO - TABELA 107
	
	

	
	
	Pump Speed (RPM)
	Inlet Pressure (PSIG)
	Discharge Pressure (PSIG)
	Delivered Flow * (lb/h)
	Bypass Flow (lb/h)
	Jet Inducer Rise** (PSID)
	Total Flow (lb/h) ***
	
Fuel Inlet Temp
	Seal Drain Leakage (ml/min)
	
	

	
	
	
	
	
	Req.
	Atual
	
	
	Min.
	Max.
	Atual
	
	Max.
	Atual
	
	

	
	
	600
	0
	200
	114,2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	(2) 4205
	0
	470
	479,4
	
	
	
	1142
	2283
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	4205
	0
	285
	281,6
	
	
	
	1142
	2283
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	4205
	25
	1000
	380,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	0
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	* Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass.
** Razão de indução no injetor = Pressão na entrada do filtro – Pressão de entrada. Deve ser 5.75 PSID durante a seqüência (2).
*** Fluxo Total = Fluxo liberado + Fluxo desconsiderado.
NOTA: Os dados nas áreas sombreadas não precisam ser registrados.
A temperatura do combustível na entrada deve ser 26,7° ± 5,6°C.
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