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	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 507
2.A
	(10) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.001 oz in. (0.72 milligram-meters).
(10) Dynamically balance the rotor to within 0.001 oz in. (0.72 milligram--meters)
Initial LH (_________) mg.m
Final LH (_________) mg.m
	
	

	20
	
	(10) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.001 oz in. (0.72 miligram-meters)
 (10) Dynamically balance the rotor to within 0.001 oz in. (0.72 milligram-meters)
Initial RH (__________) mg.m
Final RH (__________) mg.m  
	
	

	NCC
	Data Validade / Expiration date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
HORIZONTAL SHCENK BALANCER NCP: 001266
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