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	Artigo S/Nº:
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	Artigo P/Nº:
Item P/Nº:
	Manual:
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	O/H MANUAL 
10W3 – 72-50-00

	Operador:
Customer:
	TLN: 02118
	Edição:
Issue:
	TR E4R16-72-2

	
	
	Data:
Date:
	Aug 12/2022



	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 510A
2.C.
	(16) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz.in. (1.44 mg.m)
(16) Check the dynamic balance of the rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m).
Initial LH (_________) mg.m

Final   LH (_________) mg.m  
	
	

	20
	
	(16) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz.in. (1.44 mg.m)
(16) Check the dynamic balance of the rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m).
Initial RH (_________) mg.m

Final   RH (_________) mg.m  
	
	

	NCC
	Data Validade / Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SCHENK HORIZONTAL BALANCER NCP: 001266
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