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	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 516
2.G
	(9) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44 mg.m) Figura 512.
(9) Check the dynamic balance of rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m). (FIG. 512)
Initial LH (_________) mg.m

Final   LH (_________) mg.m  
	
	

	20
	
	(9) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44 mg.m) Figura 512.
(9) Check the dynamic balance of rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m). (FIG. 512)
Initial RH (_________) mg.m

Final   RH (_________) mg.m  
	
	

	NCC
	Data Validade / Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SCHENCK BALANCER HORIZONTAL NCP: 001266
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