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	FICHA DE SERVIÇOS
RECORD SHEET
	RR250 
C20R SERIES

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process 
	BALANCEAMENTO IMPELIDOR
COMPRESSOR IMPELER BALANCE
	REVISÃO
Revision
	01

	
	DESCRIÇÃO
Description 
	COMPRESSOR / COMPRESSOR
	PÁGINA
Page
	1/1



	OS / W.O:      
	[bookmark: Texto1]Artigo S/Nº:      
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	O/H MANUAL 
GTP5232-3 – 72-30-00

	Operador:      
Customer:
	TLN: 02121
	Edição:
Issue:
	TR E3R22-72-1

	
	
	Data:
Date:
	Aug. 12, 2022



	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 507
2.A
	(10) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.72 mg.m.
(10) Dynamically balance the rotor to within 0.72 mg.m.
Initial LH (     ) mg.m		Initial RH (     ) mg.m
	     
	     

	20
	
	(10) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.72 mg.m.
(10) Dynamically balance the rotor to within 0.72 mg.m.
Final LH (     ) mg.m		Final RH (     ) mg.m  
	     
	     

	NCC
	Data Validade / Expiration date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
HORIZONTAL SHCENK BALANCER NCP: 001266
	     /     /     



	Observações:
Observation:
	

	     

	Aprovação
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date	     /     /     
	Assinatura
Signature



	Número / Number
	FS.0926
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