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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	1
	FITTING, DRAIN SCAVENGE OIL 
	

	6892826
	N/A
	72-00-00 
Figura 1
Item - 047
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.

	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	2
	SUMP ASSY, SCAVENGE OIL, EXTERNAL 
	

	6893029
	N/A
	72-00-00 
Figura 1
Item - 048
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	3
	MOUNT ASSY, REAR TURBINE GP SUPPORT 
	

	____________
	____________
	72-00-00 
Figura 1
Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	4
	FIREWALL ASSY, VERTICAL DISC 
	

	____________
	N/A
	72-00-00 
Figura 1 
Item - 037
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	5
	BLANKET, INSULATION, FIRESHIELD 
	

	23005743
	N/A
	72-00-00 
Figura 1
Item - 044
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-027.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	6
	SHIELD ASSY, FIREWALL, HORIZONTAL 
	

	____________
	N/A
	72-50-00 
Figura 1 
Item 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	7
	TUBE ASSY, PRESSURE OIL 
	

	6892836
	N/A
	72-50-00 
Figura 2 
Item 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	9
	TUBE ASSY, OIL PRESSURE 
	

	23038235
	N/A
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 007
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	10
	FITTING ASSY, OIL PRESSURE 
	

	23035275
	N/A
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	11
	TEE ASSY, OIL PRESSURE 
	

	6898976
	N/A
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 011
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	12
	NOZZLE ASSY, PRESSURE OIL 
	

	23001832
	N/A
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	13
	TURBINE TO COMPRESSOR COUPLING SHAFT
	

	23032345
	____________
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	14
	PINION GEAR COUPLING
	

	6889069
	____________
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	15
	NO.5 BEARING 
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 018
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
	ם OK
ם NÃO OK

	

DATA

 _____/_____/_____

	16
	NO.5 BEARING LOCKNUT
	

	6889318
	N/A
	72-50-00 
Figura 2
 Item - 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	17
	WASHER, CUP LOCK 
	

	6889319
	N/A
	72-50-00 
Figura 2 
Item - 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	18
	PLATE 
	

	6870796
	N/A
	72-50-00 
Figura 2 
Item - 027
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	19
	PLUG, POSITIONING, TURBINE NOZZLE SHIELD 
	

	23009573
	N/A
	72-50-00 
Figura 2 
Item - 030
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	20
	SHIELD ASSY, TURBINE NOZZLE, 1ST STAGE 
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 2 
Item - 031
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	21
	POWER TURBINE OUTER SHAFT
	

	23038136
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 022
	ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.ם Realizar remoção de nickel com PA-0099.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	22
	OUTER COUPLING NUT
	

	23001801
	____________
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	23
	DISCO DE TURBINA DE 4º STG
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 024
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	24
	POWER TURBINE  NUT LH
	

	23030982
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	25
	4TH STAGE NOZZLE
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 027
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	26
	3RD  STAGE TURBINE WHEEL
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 031
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	27
	POWER TURBINE ROTATING LABYRINT SEAL (13-18)
	

	23037446
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 032
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	28
	POWER TURBINE INNER SHAFT
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 033
	ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.ם Realizar remoção de nickel com PA-0099.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	29
	3  RD STAGE TURBINE NOZZLE
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 034
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	30
	INSULATION BLANKET
	

	23008555
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 035
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0027.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	31
	SEAL, STATIONARY, ABRADABLE NO. 5 
	

	23032327
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 038
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007..
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	32
	SEAL, ROTATING, LABYRINTH NO. 5 
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 039
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	33
	SPLINE ADAPTER
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 041
	ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
[bookmark: __DdeLink__2888_360489835]ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	34
	NUT, SPLINE LOCK  
	

	____________
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 042
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	35
	BEARING NO. #6 & 7, QTD: 02ea
	

	
23007202

	____________

____________
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 043
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	36
	SPACER
	

	6898677
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 045
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	37
	DAMPER, SEGMENT, TURBINE BEARING  QTDE: 16 EA
	

	6844422
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 046
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	38
	COVER ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BEARING SUPPORT 
	

	6898945
	N/A
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 047
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	39
	NOZZLE ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BRG 
	

	23031489
	N/A
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 050
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	40
	NUT, SPANNER 
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 3
 Item - 052
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	41
	PLATE
	

	_____________
	N/A
	72-50-00 
Figura 3 
Item - 055
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	42
	POWER TURBINE SUPPORT
	

	_____________
	____________
	72-50-00 
Figura 4
Item - 002
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	43
	OIL SUMP COVER
	

	_____________
	
	72-50-00 
Figura 4
Item - 03
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	44
	RACE, BEARING, INNER 
	

	_____________
	____________
	72-50-00 
Figura 4 
Item - 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	45
	SLINGER, OIL, 
	

	6888602
	N/A
	72-50-00 
Figura 43
Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	46
	SEAL, LABYRINTH 
	

	_____________
	N/A
	72-50-00 
Figura 4 
Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	47
	3RD STAGE TURBINE NOZZLE SHIELD.
	

	_____________
	N/A
	72-50-00 
Figura 4 
Item - 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012, jateamento com PA-0041 e IAS IT- 0021.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	48
	NUT, SPANNER 
	

	6840406
	N/A
	72-50-00 
Figura 4 
Item - 023
	Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	49
	1ST  STAGE WHEEL
	

	_____________
	____________
	72-50-00
Figura 4
Item - 025
	ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
ם  Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e jatear com PA-0039. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	




DATA

 _____/_____/_____

	50
	2ND STAGE NOZZLE
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 4 
Item - 026
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	51
	2ND STAGE WHEEL
	

	____________
	____________
	72-50-00 
Figura 4
 Item - 035
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	52
	.BOLT, TIE, TURBINE 
	

	23008030
	____________
	72-50-00 
Figura 4
 Item - 036
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	53
	BEARING #8
	

	_____________
	____________
	72-50-00 
Figura 4
 Item - 037
	Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0008.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	54
	SEAL, LABYRINTH, ROTATING 
	

	23033862
	N/A
	72-50-00
 Figura 4
 Item - 041
	Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	55
	SEAL, LABYRINTH, GAS PRODUCER TURBINE 
	

	23031494
	N/A
	72-50-00 
Figura 4
 Item - 042
	[bookmark: __DdeLink__11198_3826961358]Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	56
	NOZZLE ASSY, 1ST STAGE 
	

	_____________
	____________
	72-50-00
 Figura 4 
Item - 043
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	57
	SUPORTE TURBINA DE GASES
	

	____________
	____________
	72-50-00
 Figura 4
 Item - 053
	Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	58
	ENERGY ABSORBING RING
	

	
23054648

	____________
	72-50-00
 Figura 4 
Item - 056
	[bookmark: __DdeLink__2863_3043095510]Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____

	59
	EXHAUST COLLECTOR  
	[image: ]
	____________
	____________
	72-50-00
 Figura 3
Item - 001
	Realizar limpeza conforme  IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/_____









	Observações / Observation

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date       ____/_______/________
	Assinatura
Signature



	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IAS-IT-007.

	ITEM
	CARIMBO

	   
        ם  Todos os itens  

	ם Item - 01   
	ם Item - 02
	  ם  Item - 03
	   ם  Item - 04   
	  ם  Item - 05
	   ם  Item - 06  
	   ם  Item - 07 

	ם Item - 08
	  ם  Item - 09 
	 ם  Item 10 
	ם Item 11
	ם Item 12
	ם Item 13
	ם Item 14

	ם  Item 15 
	ם  Item 16
	ם  Item 17
	ם Item 18
	ם Item 19       
	ם Item 20
	ם Item 21

	ם  Item 22
	ם  Item 23 
	ם  Item 24
	 ם  Item 25  
	ם  Item 26   
	 ם  Item 27   
	  ם  Item 28

	ם Item 29                      
	ם  Item 30
	ם Item 31
	ם Item 32  
	ם  Item 33     
	 ם  Item 34
	ם  Item 35

	ם  Item 36 
	ם  Item 37 
	ם  Item 38   
	ם  Item 39  
	ם  Item 40 
	ם Item 41
	ם Item 42          

	ם  Item 43       
	ם  Item 44
	ם  Item 45
	ם  Item 46
	ם  Item 47
	 ם  Item 48
	 ם  Item 49    

	ם  Item 50   
	ם Item 51
	ם Item 52 
	ם  Item 53         
	ם  Item 54 
	 ם  Item 55
	 ם  Item 56 

	ם  Item 57 
	 ם  Item 58
	 ם  Item 59
	-
	-
	-
	[bookmark: __DdeLink__5543_3593750340]-


 
	






















DATA

_____/_____/____



	Número / Number
	FS.0958
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