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	Teste da Solenóide da Válvula Anti-Gelo 
Anti-icing Solenoid Valve Test

	Item
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	Performed By

	A
	Teste
Testing

Teste a válvula solenoide anti-gelo com ar entre 16-27°C (60°F e 80°F). Monte a válvula em uma posição vertical com o conjunto da bobina voltado para cima. Verifique o funcionamento adequado da válvula quando acionada por 20-30 vdc de acordo com as Tabelas 1 e 2.
Test the anti-icing solenoid valve with air between 60 and 80F (16-27C). Mount the valve in a vertical position with coil assembly facing upward. Check for proper operation of valve when actuated by 20-30 vdc. See Tables 1 and 2.
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	B
	Teste de isolamento da válvula solenóide anti-gelo
Anti-icing solenoid valve insulation test
Use um verificador de isolamento (Associated Research Modelo 2101A) ou equivalente de 500 volts dc, com legibilidade para faixa de 1 a 10 megaohm e resistência interna mínima de 2 megaohm para proteger o verificador contra danos em caso de circuito fechado.
Use Associated Research Model 2101A insulation tester or equivalent tester with 500 volt dc potential, readability for 1--10 megohm range and minimum 2 megohm internal resistance (or connect 1 megohm resistor in series with tester) to protect tester from damage in case of closed circuit.
Usando o verificador de isolamento, aplique 500 volts CC entre cada pino do conector e na carcaça da válvula solenoide por no mínimo 10 segundos. No fim do período de ensaio, a resistência de isolamento não deve ser inferior a 10 megaohms. Se for, repare ou substituía as peças conforme necessário.
Using insulation tester, apply 500 volts dc between each pin of the connector and the solenoid valve housing for a minimum of 10 seconds. At the end of the test period, the insulation resistance shall not be less than 10 (ten) megohms. If resistance is less than 10 (ten)megohms, repair or replace parts as necessary.
	
	
	

	C
	Teste de continuidade da válvula solenóide do anti-gelo
Anti-icing solenoid valve continuity test
Utilizando um ohmímetro digital, verifique a continuidade entre os pinos 1 e 2 (A e B) do conector elétrico. O valor da resistência deve ser 45±5 ohms. Se a resistência não estiver dentro dos limites, repare ou substitua válvula solenoide.
Using a digital ohmeter, check the continuity between pins 1 and 2 (A and B) of the electrical connector. Resistance value must be 45  5 ohms. If resistance is not within limits, repair or replace solenoid valve.
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Table 1

‘Solenoid Valve Test Procedure.
Valve Pressure Pressure Require-

Test Position Applied To Procedure psig (kPag) ments.

External Open Inlet Capoutietport, 125 No external

leakage maintain pressure  (875) leakage.
for
1 minute.

Operational  Open Inlet Apply 067 amps 125 Valve shall
o (®75) dlose.
connector.

Internal Closed Inlet Outlet port open, 125 Leakage

leakage (energized) maintain pressure (875) 50 SCC/MIN
for 1 minute. maximum.
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