	[image: ]
	REGISTRO
	REVISÃO
	01

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	FICHA DE SERVIÇOS
	PÁGINA
	1/2

	IAS-RG-0223
	SERVICE SHEET
	PAGE
	



	Componente | Component
	O.S | W.O
	Modelo | Model
	PN
	SN

	SPARK
	[bookmark: Texto1]     
	C30
	[bookmark: Texto2]     
	[bookmark: Texto3]     



	Identificação | Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste da Vela de Ignição

	Title
	Spark Test Sheet



	Publicação | Publication
	Referência | Reference
	TLN
	Data | Date

	OVERHAUL MANUAL – 14W3
	74-20-01
	TLN02124
	Jun 8, 2021
TR E2R26-72-3

	
	
	Conjunto Maior | Main Part

	
	
	PN
	SN

	
	
	[bookmark: Texto4]     
	[bookmark: Texto5]     



	Teste Aplicável aos Part Numbers | Test Applicable to Part Numbers

	6899084
	6899085
	23006267



	Teste da Vela de Ignição | Spark Test
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	A
	Instale o ignitor e o cabeamento na vela.
Connect the ignition exciter and lead to the spark igniter.
	
	__/__/___
	

	B
	Defina a pressão de ar no acessório de teste em 100 psig (690kPag).
Set the air pressure in the fixture at 100 psig (690kPag)
	
	__/__/___
	

	C
	Aplique de 14-29Vdc no exciter com uma corrente máxima de 1.0 ampere.
Apply a variable input voltage of 14-29 Vdc at a maximum of 1.0 ampere to the exciter.
	
	__/__/___
	

	D
	Observe o centelhamento da vela através da janela de observação do dispositivo de teste. Rejeite a vela de ignição se ela falhar no centelhamento ou centelhar numa taxa não uniforme. (Não é permitida falha na centelha). A taxa normal de centelhamento deve estar de acordo com a tabela abaixo:
Observe the firing of the spark igniter through the fixture observation window. Reject the spark igniter if it fails to fire or fires at a nonuniform rate. (No misfiring is permitted.) The normal output spark rate of the ignition exciter is as follow:
	
	__/__/___
	

	Input Voltage 
______(Vdc)
	Max. Input Current
______ (Amperes)
	Output Spark Rate
______ (Sparks/Sec)

	14
	1.5
	3.8 minimum

	24
	1.5
	8.5 minimum

	29
	1.5
	15.8 maximum

	NOTA:
	ESTA INFORMAÇÃO É APRESENTADA APENAS COMO UM AUXÍLIO PARA DETECTAR TAXAS DE IGNIÇÃO NÃO UNIFORMES E FALHAS DE IGNIÇÃO.

	NOTE:
	THIS INFORMATION IS PRESENTED ONLY AS AN AID FOR DETECTING NONUNIFORM SPARK RATES AND MISFIRES.
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