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	Outras Referências:
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	N/A
	N/A
	N/A
	
	



	CONFIGURAÇÃO DO MOTOR PARA O TESTE

	Descrição
	Part Number
	Serial Number
	Descrição
	Part Number
	Serial Number

	Motor:
	     
	     
	Compressor:
	     
	     

	Fuel Control:
	     
	     
	Turbina:
	     
	     

	Governador:
	     
	     
	Gearbox:
	     
	     



	Data de Entrada no Banco de Provas:
	     /     /     
	Data de Saída no Banco de Provas:
	     /     /     



	TIPO DE TESTE DO MOTOR

	Performance:
	     
	Check Run:
	     
	Correlação:
	     

	

	NIVEL DE SERVIÇO EXECUTADO NO MOTOR

	
	MOTOR
	COMPRESSOR
	GEARBOX
	TURBINA

	Overhaul
	     
	     
	     
	     

	Reparo
	     
	     
	     
	     

	Inspeção Visual
	     
	     
	     
	     



	RELATÓRIO TÉCNICO DO TESTE

	Este Motor/Módulo está: 
	Aprovado:      
	Aprov. + Concessão nº:      
	Reprovado:      

	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6,#7,#8 (antes do teste do motor)                                       #6,#7 (     )cc / #8 (     )cc


	ITEM
	DATA
	PARTIDA
	CORTE
	TEMPO DE TESTE
	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
	MAX. GPTOT

	1
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	2
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	3
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	4
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	5
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	6
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	7
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	8
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	9
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	10
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	11
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	12
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	13
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	14
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	15
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	hrs
	Litros
	     
	ºF

	
	
	
	TOTAL:
	
	hrs
	Litros
	
	

	
	


	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6 & #7 (após o teste do motor)                                                                                  (     )cc 


	DADOS DA PERFORMANCE
	TOT
	SHP
	SFC

	CRUISE C
	     
	     
	     

	CRUISE B
	     
	     
	     

	CRUISE A
	     
	     
	     

	MAX. CONTINUOS
	     
	     
	     

	CONT. OEI & TAKE OFF
	     
	     
	     



	PARÂMETROS DE INDICAÇÃO DE VIBRAÇÃO

	COMPRESSOR:
	     IPS
	GEARBOX:
	     IPS
	TURBINA:
	     IPS

	

	INDICADOR DE PRINCÍPIO DE ENTUPIMENTO DE ÓLEO (POP-OUT)

	        Sem Ocorrência
	     
	Acionamento durante o teste sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.
	     
	Acionamento durante o teste não sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.

	

	SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DURANTE O TESTE

	DESCRIÇÃO
	REMOVIDO
	INSTALADO
	DATA
	RESPONSÁVEL

	
	PNº
	S/Nº
	SN do conj. maior
	PNº
	S/Nº
	SN do conj. maior
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	

	ESTATÍSTICAS

	Reprovações anteriores: Nº       Motivos:      

	Realizado teste de Recebimento: Total:      Hrs & Ciclos:      

	Tempo extra por motivos: Retificação durante o teste:       Hrs & Outros motivos:      

	Funcionamento total do motor em banco de provas (Incluindo teste de recebimento e as reprovações anteriores)       Hrs

	Pressão de ar de pressurização do rolamento #2: Orifício Nº      

	

	
	Observações:      
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	MOTOR INIBIDO
	TESTADO POR:
	APROVADO POR:

	                  SIM
	
	DATA:      /     /     
	
	DATA:      /     /     

	                  NÃO
	
	
	
	



	Numero / Number
	FS.0698


	

image1.png




