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	Operação
Sequence
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	Procedimentos | Tolerâncias
Procedures | Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
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Inspected by

	10
	Pag. 516
2.C.(1)
	(p) Balancear o rotor com uma tolerância de 1.44 mg.m utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898400.
Dynamic balance the rotor to within 1.44 mg.m using 6898400 balance fixture
Initial LH (     ) mg.m		Initial RH (     ) mg.m
	     
	     

	20
	
	(p) Balancear o rotor com uma tolerância de 1.44 mg.m utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898400.
Dynamic balance the rotor to within 1.44 mg.m using 6898400 balance fixture
Final LH (     ) mg.m 		Final RH (     ) mg.m
	     
	     

	NCC
	Data Validade | Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SCHENK HORIZONTAL BALANCER NCP: 001266
	     /     /     
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