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	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos | Tolerâncias
Procedures | Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 522
2.C.(3)
	(g) Balancear o rotor com uma tolerância de 1.44 mg.m utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898299. (Veja figura 514)
Dynamic balance the rotor to within 1.44 mg.m using 6898299 balance fixture. (See Figure 514)
Initial LH (     ) mg.m 		Initial RH (     ) mg.m
	     
	     

	20
	
	(g) Balancear o rotor com uma tolerância de 1.44 mg.m utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898299. (Veja figura 514)
Dynamic balance the rotor to within 1.44 mg.m using 6898299 balance fixture. (See Figure 514)
Final LH (     ) mg.m 		Final RH (     ) mg.m
	     
	     

	NCC
	Data Validade |Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
HORIZONTAL SCHENK BALANCER NCP: 001266
	     /     /     
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