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1.A
	(3) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.72 mg.m. utilizando o dispositivo de balanceamento PN 23002210.
Dynamically balance the rotor using the 23002210 drill fixture to within 0.72 mg.m. (Refer to Figure 502).
[bookmark: Texto1]Initial LH (     ) mg.m 		Initial RH (     ) mg.m
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	(3) Balancear o impelidor com uma tolerância de 0.72 mg.m. utilizando o dispositivo de balanceamento PN 23002210.
Dynamically balance the rotor using the 23002210 drill fixture to within 0.72 mg.m. (Refer to Figure 502).
Final RH (     ) mg.m 		Final LH (     ) mg.m  
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	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
HORIZONTAL SCHENK BALANCER NCP: 001266
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