	[image: ]
	FICHA DE SERVIÇOS
RECORD SHEET
	M250 SERIES
C47 __

	CÓDIGO | CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process 
	RELATÓRIO DE TESTE DE MOTORES
ENGINE TEST DATA SHEET
	REVISÃO
Revision
	02

	OS | W.O
	DESCRIÇÃO
Description 
	MOTOR COMPLETO 
ENGINE
	PÁGINA
Page
	1/2



	[bookmark: Texto1]Artigo S/Nº: 	     
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:	     
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	OVERHAUL MANUAL 
CSP22001 – 72-00-00

	Operador:	     
Customer:
	TLN: 02127
	Edição:
Issue:
	TR E2R20-72-3

	
	
	Data:
Date:
	Jun 8/2021



	CONFIGURAÇÃO DO MOTOR PARA O TESTE | ENGINE CONFIGURATION FOR TEST

	Descrição | Description
	Part Number
	Serial Number
	Descrição | Description
	Part Number
	Serial Number

	Motor:
	     
	     
	Compressor:
	     
	     

	HMU:
	     
	     
	Turbine:
	     
	     

	
	
	
	Gearbox:
	     
	     



	Data de Entrada no Banco de Provas:
Installation date at Test Bed:
	     /     /     
	Data de Saída no Banco de Provas:
Exit date of Test Bed: 
	     /     /     



	TIPO DE TESTE DO MOTOR | ENGINE TYPE TEST

	Performance:
	
	Check Run:
	
	Correlation:
	

	

	NIVEL DE SERVIÇO EXECUTADO NO MOTOR | ENGINE SERVICE LEVEL

	
	MOTOR | ENGINE
	COMPRESSOR
	REDUTORA | GEARBOX
	TURBINA | TURBINE

	Overhaul
	
	
	
	

	Repair
	
	
	
	

	Visual Inspection
	
	
	
	



	RELATÓRIO TÉCNICO DO TESTE | TEST TECHNICAL REPORT

	Este Motor/Módulo está: 
This engine/module are:
	Aprovado: 
Approved:
	
	Aprov. + Concessão nº: 
Approv + Concession n°:
	
	Reprovado:
Disapproved:
	

	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6, #7, #8 (antes do teste do motor)		#6, #7 (     ) cc / #8 (     ) cc
Oil flux check at the #6, #7, #8 bearing (before engine test)

	ITEM
	DATA
DATE
	PARTIDA
START
	CORTE
CUTTING
	TEMPO DE TESTE
TEST TIME
	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
FUEL COMSUPTION
	MAX. GPTOT

	1
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	2
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	3
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	4
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	5
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	6
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	7
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	8
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	9
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	10
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	11
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	12
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	13
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	14
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	15
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	      ºF

	
	TOTAL:
	     :     :     
	Hrs
	      Liters
	



	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6 & #7 (após o teste do motor)					(     ) cc
Oil flux check at the #6 and #7 bearing (after engine test)

	DADOS DA PERFORMANCE
PERFORMANCE DATA
	TOT
	SHP
	SFC

	CRUISE B
	     
	     
	     

	CRUISE A
	     
	     
	     

	MAX. CONTINUOS
	     
	     
	     

	TAKE OFF
	     
	     
	     



	PARÂMETROS DE INDICAÇÃO DE VIBRAÇÃO | VIBRATION INDICATOR PARAMETERS

	COMPRESSOR:
	      IPS
	GEARBOX:
	      IPS
	TURBINE:
	      IPS

	

	INDICADOR DE PRINCÍPIO DE ENTUPIMENTO DE ÓLEO (POP-OUT) | OIL FILLING PRINCIPLE INDICATOR (POP-OUT)

	
	Sem Ocorrência 
No Occurrence
	
	Acionamento durante o teste sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.
Starting during the test, it is possible to return to the initial condition with the engine running.
	
	Acionamento durante o teste não sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.
Starting during the test, it is not possible to return to the initial condition with the engine running

	

	SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DURANTE O TESTE | COMPONENTS REPLACEMENT DURING THE TEST

	DESCRIÇÃO
DESCRIPTION
	REMOVIDO
REMOVED
	INSTALADO
INSTALLED
	DATA
DATE
	RESPONSÁVEL
RESPONSIBLE

	
	P/N
	S/N
	S/N do conj. Maior
Assy S/N
	PN
	S/N
	S/N do conj. Maior
Assy S/N
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	

	ESTATÍSTICAS | STATISTICS

	Reprovações anteriores: 	Nº       	Motivos:      
Previous reprobation’s:	No.		Reason:

	Realizado teste de Recebimento:	Total:      	Hrs & Ciclos:      
Receipt test performed: 		Total:		Hours & Cycles:

	Tempo extra por motivos: 	Retificação durante o teste:       	Hrs & Outros motivos:      
Reason of extra time: 		Ratification during the test:			Hours & Other reasons:

	Funcionamento total do motor em banco de provas (Incluindo teste de recebimento e as reprovações anteriores)       Hrs
Full engine operation at bed test (Include receipt test and previous reprobation)				 Hours

	Pressão de ar de pressurização do rolamento #2: Orifício Nº      
#2 bearing pressure air: Hole No.

	

	Observações: Observations:
	     



	MOTOR INIBIDO | INHIBITED ENGINE
	TESTADO POR | TESTED BY
	APROVADO POR | APPROVED BY

	
	SIM  | YES
	     
	DATA:      /     /     
DATE:
	     
	DATA:      /     /     
DATE:

	
	NÃO | NO
	
	
	
	



	Número | Number
	FS.0792
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