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	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	1
	FITTING, DRAIN SCAVENGE OIL 
	

	6892826
	N/A
	72-00-00 
Fig. 2 
Item - 045
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	[bookmark: Selecionar1] |_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK 
	Data / Date
     /     /     

	2
	SUMP ASSY, SCAVENGE OIL, EXTERNAL 
	

	6893029
	N/A
	72-00-00 
Fig. 2 
Item - 046
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	3
	MOUNT ASSY, REAR TURBINE GP SUPPORT 
	

	     
	     
	72-00-00 
Fig. 2 
Item - 009
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	4
	FIREWALL ASSY, VERTICAL DISC 
	

	     
	N/A
	72-00-00 
Fig. 1 
Item - 037
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	5
	BLANKET, INSULATION, FIRESHIELD 
	

	23005743
	N/A
	72-00-00 
Fig. 2 
Item - 042
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-027.
Perform cleaning according IAS-IT-027.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     






	
	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	6
	SHIELD ASSY, FIREWALL, HORIZONTAL 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 1 
Item 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	7
	TUBE ASSY, PRESSURE OIL 
	

	6892836
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2 
Item 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	9
	TUBE ASSY, OIL PRESSURE 
	

	23038235
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 007
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	10
	FITTING ASSY, OIL PRESSURE 
	

	23035275
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	11
	TEE ASSY, OIL PRESSURE 
	

	6898976
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 011
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	12
	NOZZLE ASSY, PRESSURE OIL 
	

	23001832
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	13
	TURBINE TO COMPRESSOR COUPLING SHAFT
	

	23032345
	     
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	14
	PINION GEAR COUPLING
	

	6889069
	     
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	15
	NO.5 BEARING 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 018
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
Perform cleaning according IAS-IT-008.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	16
	NO.5 BEARING LOCKNUT
	

	6889318
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2
 Item - 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	17
	WASHER, CUP LOCK 
	

	6889319
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	18
	PLATE 
	

	6870796
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	19
	PLUG, POSITIONING, TURBINE NOZZLE SHIELD 
	

	23009573
	N/A
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	20
	SHIELD ASSY, TURBINE NOZZLE, 1ST STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 2 
Item - 026
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	21
	POWER TURBINE OUTER SHAFT
	

	23038136
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 010
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar remoção de nickel com PA-0099.
Perform nickel removal with PA-0099
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	22
	OUTER COUPLING NUT
	

	23001801
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 011
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	23
	DISCO DE TURBINA DE 4º STG
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 012
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT00012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	24
	POWER TURBINE NUT LH
	

	23030982
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	25
	4TH STAGE NOZZLE
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	26
	3RD STAGE TURBINE WHEEL
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	27
	POWER TURBINE ROTATING LABYRINT SEAL (13-18)
	

	23037446
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 017
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	28
	POWER TURBINE INNER SHAFT
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 018
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar remoção de nickel com PA-0099.
Perform nickel removal with PA-0099
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	29
	3RD STAGE TURBINE NOZZLE
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	30
	INSULATION BLANKET
	

	23008555
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0027.
Perform cleaning according IAS-IT-0027.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	31
	SEAL, STATIONARY, ABRADABLE NO. 5 
	

	23032327
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 022
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	32
	SEAL, ROTATING, LABYRINTH NO. 5 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	33
	SPLINE ADAPTER
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 024
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	34
	NUT, SPLINE LOCK  
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	35
	BEARING NO. #6 & 7
QTD: 02EA
	

	
23007202

	     
     
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 026
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
Perform cleaning according IAS-IT-008.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	36
	SPACER
	

	6898677
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 028
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	37
	DAMPER, SEGMENT, TURBINE BEARING 
QTD: 16 EA
	

	6844422
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 029
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	38
	COVER ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BEARING SUPPORT 
	

	6898945
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 030
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	39
	NOZZLE ASSY, OIL, GAS PRODUCER TURBINE BRG 
	

	23031489
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 033
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	40
	NUT, SPANNER 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 3
 Item - 035
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	41
	PLATE
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 3 
Item - 036
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	42
	POWER TURBINE SUPPORT
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4
Item - 002
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	43
	OIL SUMP COVER
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4
Item - 04
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	44
	RACE, BEARING, INNER 
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4 
Item - 011
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-008.
Perform cleaning according IAS-IT-008
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	45
	SLINGER, OIL, 
	

	6888602
	N/A
	72-50-00 
Fig. 43
Item - 010
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	46
	SEAL, LABYRINTH 
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 4 
Item - 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	47
	3RD STAGE TURBINE NOZZLE SHIELD.
	

	     
	N/A
	72-50-00 
Fig. 4 
Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012, jateamento com PA-0041 e IAS IT- 0021.
Perform cleaning according IAS-IT-0012, blasting with PA-0041 and IAS-IT-0021.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	48
	NUT, SPANNER 
	

	6840406
	N/A
	72-50-00 
Fig. 4 
Item - 018
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	49
	1ST  STAGE WHEEL
	

	     
	     
	72-50-00
Fig. 4
Item - 020
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012 and IAS-IT-0024, with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
|_|  Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e jatear com PA-0039. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012, blasting with PA-0039. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	50
	2ND STAGE NOZZLE
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4 
Item - 021
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012, and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	51
	2ND STAGE WHEEL
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4
 Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros
Perform cleaning according IAS-IT-0012, and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     





	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	52
	BOLT, TIE, TURBINE 
	

	23008030
	     
	72-50-00 
Fig. 4
 Item - 024
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012, and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	53
	BEARING #8
	

	     
	     
	72-50-00 
Fig. 4
 Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0008.
Perform cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	54
	SEAL, LABYRINTH, ROTATING 
	

	23033862
	N/A
	72-50-00
 Fig. 4
 Item - 028
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	55
	SEAL, LABYRINTH, GAS PRODUCER TURBINE 
	

	23031494
	N/A
	72-50-00 
Fig. 4
 Item - 029
	[bookmark: __DdeLink__11198_3826961358]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	56
	NOZZLE ASSY, 1ST STAGE 
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 4 
Item - 030
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar, furos, roscas e diâmetros.
Perform cleaning according IAS-IT-0012, and IAS-IT-0024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     




	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	57
	SUPORTE TURBINA DE GASES
	

	     
	     
	72-50-00
 Fig. 4
 Item - 032
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	58
	ENERGY ABSORBING RING
	

	
23054648

	     
	72-50-00
 Fig. 4 
Item - 035
	[bookmark: __DdeLink__2863_3043095510]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	59
	EXHAUST COLLECTOR  
	[image: ]
	     
	     
	72-50-00
 Fig. 3
Item - 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_| OK

 |_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	Observações / Observation

	     

	Aprovação:      
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date            /     /     
	Assinatura
Signature





	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IAS-IT-007.
Perform cleaning after non-destructive testing according IAS-IT-007

	ITEM
	CARIMBO/STAMP

	          |_|  Todos os itens / All items  
	|_| Item – 01
	|_| Item – 02
	|_| Item – 03
	|_| Item – 04
	|_| Item – 05
	|_| Item – 06
	|_| Item – 07

	|_| Item – 08
	|_| Item – 09
	|_| Item – 10
	|_| Item – 11
	|_| Item – 12
	|_| Item – 13
	|_| Item – 14

	|_| Item – 15
	|_| Item – 16
	|_| Item – 17
	|_| Item – 18
	|_| Item – 19
	|_| Item – 20
	|_| Item – 21

	|_| Item – 22
	|_| Item – 23
	|_| Item – 24
	|_| Item – 25
	|_| Item – 26
	|_| Item – 27
	|_| Item – 28

	|_| Item – 29
	|_| Item – 30
	|_| Item – 31
	|_| Item – 32
	|_| Item – 33
	|_| Item – 34
	|_| Item – 35

	|_| Item – 36
	|_| Item – 37
	|_| Item – 38
	|_| Item – 39
	|_| Item – 40
	|_| Item – 41
	|_| Item – 42

	|_| Item – 43
	|_| Item – 44
	|_| Item – 45
	|_| Item – 46
	|_| Item – 47
	|_| Item – 48
	|_| Item – 49

	|_| Item – 50
	|_| Item – 51
	|_| Item – 52
	|_| Item – 53
	|_| Item – 54
	|_| Item – 55
	|_| Item – 56

	|_| Item – 57
	|_| Item – 58
	|_| Item – 59
	–
	–
	–
	–


 
	Data / Date
     /     /     



	Número / Number
	FS.0871
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