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	1
	72-50-00-430-006 
Pag. 1014
G.(6)
	(f) Balancear o power turbine rotor (72-57-00-01-50) da seguinte maneira (Ref. Fig. 1020).
Do the dynamic balance of the power turbine rotor assembly (72-57-00-01-50) as follows (Ref. FIG. 1020): 
1 Balancear o power turbine rotor com uma tolerância de                         1,44 mg. m (Ref. Fig. 1020, AXIS R-R).
Balance the power turbine rotor with a tolerance of 1,44 mg. m. (Ref. Fig. 1020, Axis R-R).
Inicial LH (     ) mg. m      	 Inicial RH (     ) mg. m 
	     
	     

	2
	
	(f) Balancear o power turbine rotor (72-57-00-01-50) da seguinte maneira (Ref. Fig. 1020).
Do the dynamic balance of the power turbine rotor assembly (72-57-00-01-50) as follows (Ref. Fig. 1020): 
1 Balancear o power turbine rotor com uma tolerância de                         1,44 mg. m (Ref. Fig. 1020, AXIS R-R).
Balance the power turbine rotor with a tolerance of 1,44 mg. m. (Ref. Fig. 1020, Axis R-R).
Final RH (     ) mg. m     	  Final RH (     ) mg. m
	     
	     

	NCC
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	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 000286
SCHENK HORIZONTAL BALANCER NCP: 000286
	     /     /     
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