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	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	1
	72-30-00-430-001
Pag. 1004
G.(1).(p)
	(p) Utilizar um dispositivo 23083916 para balancear o compressor rotor assembly (72-30-00-05-85) para uma tolerância de                    0.72 mg. m. (Ref. Fig. 1012).
Use the device 23083916 to dynamically balance the compressor rotor assembly (72-30-00-05-85) to a tolerance of 0.72 mg. m. (Ref. Fig. 1012).
Inicial LH (     ) mg.m.         		Inicial RH (     ) mg.m.  
	     
	     

	2
	
	(p) Utilizar um dispositivo 23083916 para balancear o compressor rotor assembly (72-30-00-05-85) para uma tolerância de                    0.72 mg. m. (Ref. Fig. 1012).
Use the device 23083916 to dynamically balance the compressor rotor assembly (72-30-00-05-85) to a tolerance of 0.72 mg. m. (Ref. Fig. 1012).
Final LH (     ) mg.m.            		Final RH (     ) mg.m.  
	     
	     

	NCC
	Data Validade
Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCC: 000286
SCHENK HORIZONTE BALANCER NCC: 000286
	     /     /     
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