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	CONFIGURAÇÃO DO MOTOR PARA O TESTE | ENGINE CONFIGURATION

	Descrição / Description
	Part Number
	Serial Number
	Descrição / Description
	Part Number
	Serial Number

	Motor / Engine:
	     
	     
	Compressor:
	     
	     

	Fuel Control:
	     
	     
	Turbina / Turbine:
	     
	     

	Governador/ Governor
	     
	     
	Gearbox:
	     
	     



	Data de Entrada no Banco de Provas:
Entrance date in the test cell:
	     /     /     
	Data de Saída no Banco de Provas:
Exit date from the test cell:
	     /     /     

	TIPO DE TESTE DO MOTOR | TYPE OF ENGINE TEST

	Performance:
	
	Check Run:
	
	Correlação:
Correlation:
	

	NIVEL DE SERVIÇO EXECUTADO NO MOTOR | LEVEL OF SERVICE PERFORMED ON THE ENGINE

	
	MOTOR / Engine
	COMPRESSOR
	GEARBOX
	TURBINA / Turbine

	Revisão Geral | Overhaul
	
	
	
	

	Reparo | Repair
	
	
	
	

	Inspeção Visual | Visual Inspection
	
	
	
	

	RELATÓRIO TÉCNICO DO TESTE | Technical Engine  of the test

	Este Motor/Módulo está: 
This Engine/Module is:
	Aprovado: Approved:
	
	Aprov. + Concessão nº: 
Approved + Concession nº:
	
	Reprovado: Reproved:
	

	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6, #7 e #8 (antes do teste do motor) 
Oil flow check on bearings #6, #7 and #8(before engine test)                                                                                                    #6,#7 (     )cc / #8 (     )cc



	ITEM
	DATA
Date
	PARTIDA
Start
	CORTE
Cutaway
	TEMPO DE TESTE
Test time
	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Fuel Consumption
	MAX. GPTOT

	1
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	2
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	3
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	4
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	5
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	6
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	7
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	8
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	9
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	10
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	11
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	12
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	13
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	14
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	15
	     /     /     
	     :     
	     :     
	     :     :     
	h
	      Litros / Liters
	     
	°F

	
	
	
	TOTAL:
	     :     :     
	hrs
	      Litros / Liters
	
	



	Cheque de fluxo de óleo nos rolamentos #6 & #7 (após o teste do motor)
Oil flow check on bearings #6 & #7 (After engine test)                                                                       (     ) cc 

	DADOS DA PERFORMANCE
Performance Data
	TOT
	SHP
	SFC

	CRUISE C
	     
	     
	     

	CRUISE B
	     
	     
	     

	CRUISE A
	     
	     
	     

	NORMAL CRUISE
	     
	     
	     

	TAKE OFF
	     
	     
	     



	PARÂMETROS DE INDICAÇÃO DE VIBRAÇÃO – REGIME TRANSIENTE
VIBRATION INDICATION PARAMETERS - TRANSIENT REGIME

	COMPRESSOR
	      IPS
	GEARBOX
	      IPS
	TURBINA / TURBINE
	     IPS

	PARÂMETROS DE INDICAÇÃO DE VIBRAÇÃO – REGIME ESTÁVEL
VIBRATION INDICATION PARAMETERS - STABLE REGIME

	COMPRESSOR
	      IPS
	GEARBOX
	      IPS
	TURBINA / TURBINE
	      IPS

	COMPRESSOR

	
	Sem Ocorrência
No occurrence
	
	Acionamento durante o teste sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.
Activation during the test and can return to initial condition while engine is running
	
	Acionamento durante o teste não sendo possível retorno a condição inicial com motor em funcionamento.
Activation during the test and can not return to the initial condition while the engine is running.



	SUBSTITUÍÇÃO DE COMPONENTES DURANTE O TESTE
Components replaced during testing

	DESCRIÇÃO
Description
	REMOVIDO
Removed
	INSTALADO
Installed
	Data
Date
	RESPONSÁVEL Responsible

	
	P/N
	S/N
	S/N do conj. Maior Module S/N
	P/N
	S/N
	S/N do conj. Maior Module S/N
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     /     /     
	     



	ESTATÍSTICAS |  Statistic

	Reprovações anteriores: Nº       Motivos:      
Previous disapprovals: Nº                              Reasons: 

	Realizado teste de Recebimento: Total:       Hrs & Ciclos:      
Receival test done: Total:                                                        Hrs & e Cycles:

	Tempo extra por motivos: Retificação durante o teste:       Hrs & Outros motivos:      
Extra time reasons: Retification during the test:                                               Hours & Another Reasons:

	Funcionamento total do motor em banco de provas (Incluindo teste de recebimento e as reprovações anteriores)       Hrs
Full worktime of the engine on the test bank (Including receival test and previous disapprovals)                                                                                      Hrs

	Pressão de ar de pressurização do rolamento #2: Orífico Nº      
Pressure of pressurizing Air on bearing #2: Hole Nº



	NOTAS:
Notes:
	     

	MOTOR INIBIDO
ENGINE INHIBITED
	TESTADO POR:
TESTED BY:
	APROVADO POR:
APPROVED BY:

	
	SIM
YES
	
	DATA / DATE      /     /     
	
	DATA / DATE:      /     /     

	
	NÃO
NO
	
	
	
	





	Número / Number
	FS.0699
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