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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	1
	COMPRESSOR INLET CASE

	[image: ]
	
3013045

	___________
	72-20-00
Figura 02 
Item - 450
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	2
	GÁS GENERATOR CASE
	[image: ]
	____________
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	3
	NO 2 BEARING OIL NOZZLE
	[image: ]
	
3011426

	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 300
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	4
	CENTRIFUGAL IMPELLER HOUSING
	[image: ]
	
___________

	___________
	72-30-00
Figura 02 
Item - 090
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data



___/___/_____



	
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	
5
	FIRST COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES
	[image: ]
	
___________
	

___________

	72-30-00
Figura 02 
Item - 260
	[bookmark: __DdeLink__3496_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


___/___/_____

	6
	SECOND COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES
	[image: ]
	____________
	___________
	72-30-00
Figura 02 
Item - 220
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


___/___/_____

	7
	THIRD STAGE COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02 
Item - 130
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


___/___/_____

	8
	THIRD STAGE COMPRESSOR STATOR VANE RING DAMPING STRAP
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 135
	[bookmark: __DdeLink__3226_4101453421]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


___/___/_____

	9
	REAR STATOR AIR SEAL

	[image: ]
	____________
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 040
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


___/___/_____

	10
	BEARING OUTER HOUSING
	[image: ]
	

3004517

	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 140
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____





	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	
11
	NO 1BEARING OUTER HOUSING RING

	[image: ]
	
3072599-01

	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 185
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	12

	COMPRESSOR DISK SPACER (FIRST-STAGE)
	[image: ]
	3012521

	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 250
	Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	13
	SECOND STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (32)
	[image: ]
	____________
	[bookmark: __DdeLink__3636_3959421264][bookmark: __DdeLink__10583_3959421264]___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 210
	Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	14
	THIRD STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (32)
	[image: ]
	____________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 120
	Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	15
	FIRST STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (16)
	[image: ]
	____________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 410
	Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	16
	CENTRIFUGAL IMPELLER
	[image: ]
	
___________

	

___________


	72-30-00
Figura 02
Item - 080
	[bookmark: __DdeLink__10620_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 84. (PAY PARTICULAR ATTENTATION TO FOLLOWING AREAS: (A) SNAP DIAMETER: AREA C, (B) TIE ROD HOLES: AREA D, (C)LEADING EDGE VANE PROFILE: AREA M, (D) VANE PROFILES: AREAS G AND H, (E) ALL RADII AND DIAMETERS: AREAS E, F AND O E (F) SHOULDERS AND WEB: AREA N AND P).
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	17
	COMPRESSOR REAR HUB ASSEMBLY
	[image: ]
	___________
	[bookmark: __DdeLink__3767_3959421264]___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 340
	Realizar FPI conforme SPOP 84.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	18
	COMPRESSOR TURBINE STATOR AIR SEAL
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 250

	Realizar MPI, ROD 1000 AMP. (SPOP NÃO ESPECIFICADA)

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	19
	COMPRESSOR STATOR AIR SEAL
	[image: ]
	3011429
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 230
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMPS.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	20
	COMPRESSOR TURBINE ROTOR AIR SEAL
	

	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item – 010
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	21
	COMPRESSOR DISK SPACER (SECOND-STAGE)
	[image: ]
	
3013632

	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 190
	[bookmark: __DdeLink__11727_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMP. (PAY SPECIAL ATTENTION TO SNAO DIAMETERS A AND B, ALL RADII TIE ROD CUT-OUTS AND SHOULDERS (REF. FIG. 301 SHEET 7).

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	22
	COMPRESSOR DISK SPACER (THIRD STAGE)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 100
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMP. (PAY SPECIAL ATTENTION TO SNAO DIAMETERS A AND B, ALL RADII TIE ROD CUT-OUTS AND SHOULDERS (REF. FIG. 301 SHEET 7).
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	
23
	
COMPRESSOR REAR ROTOR AIR SEAL
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3812_3959421264]___________
	[bookmark: __DdeLink__3794_3959421264]___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 300
	
Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP.

	
ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	24
	EXTERNALLY THREADED SPANNER NUT
	[image: ]
	3003417
	
___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 430
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	25

	NO.1 BEARING INNER RACE SPANNER NUT
	[image: ]
	3004509
	___________
	72-30-00
Figura 01
[bookmark: __DdeLink__3884_3959421264]Item - 070
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	26
	IMPELLER CLEARANCE ADJUSTING SPACER

	[image: ]
	3007355
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 450
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	27
	IMPELLER HOUSING RETAINING RING

	[image: ]
	3016410
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 020
	[bookmark: __DdeLink__11810_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	28
	SUPPORT AND ADAPTER SET
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 01
Item - 090
	Inspecione o compressor Bearing Adapter como segue: Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1500 AMPS, SOLENOIDE 500 AMPS.
Inspecionar o compressor bearing flexible support como segue: Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	29
	COMPRESSOR ROTOR TIE ROD
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3966_3959421264]

3019371

	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 050
	[bookmark: __DdeLink__11833_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 200 AMP. COIL 200 AMP. (PAY PARTICULAR ATTENTATION TO RADIUS ON UNDERSIDE OF TIE ROD HEATD AAND THREADED AREA.)

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	30
	COMPRESSOR FRONT STUBSHAFT 
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 040
	Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 200 AMP. COIL 1000 AMP. (PAY PARTICULAR ATTENTION TO COMPRESSOR TURBINE STUBSHAFT BOLT THREADED AREA ALL RADII AND DIAMETERS (AREA D) SHOULDER AND WEBS.)

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	31
	ANTI-FRICTION BEARINGS
	[image: ]
	

3006146

	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 070
	[bookmark: __DdeLink__3979_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 2000 AMPS, INDUCTION 1000 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____





	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	32
	SECOND STAGE COMPRESSOR DISKS
	[image: ]
	
___________

	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 200
	Realizar MPI conforme SPOP 115, INDUCTION: 1500 AMP, ROD: 2000 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	33
	THIRD STAGE COMPRESSOR DISKS
	[image: ]
	___________
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 110
	Realizar MPI conforme SPOP 115, INDUCTION: 1500 AMP, ROD: 2000 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	34
	COMPRESSOR FRONT ROTOR AIR SEAL
	

	3015527
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 030
	Realizar MPI conforme SPOP 101, Rod 500 amp.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	35
	IMPELLER CLEARANCE ADJUSTING SPACER
	

	3007355
	___________
	72-30-00
Figura 02
Item - 450
	Realizar MPI conforme SPOP 101; Rod 1000 amps.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____

	36
	IMPELLER HOUSING RETAINING RING
	

	___________
	___________
	72-30-05
Figura 02
Item - 022
	Realizar MPI conforme SPOP 101; Rod 1000 amps.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


___/___/_____





	Observações / Observation

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date       ______/______/________
	Assinatura
Signature





	Número / Number
	FS.0880
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