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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	1
	PROP SHAFT OIL SEAL THRUST BEARING COVER 
	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 2 
Item - 110
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	2
	OIL SEAL SUPPORT RING HALVES

	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 2 
Item - 11
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	3
	OIL SEAL SUPPORT RING HALVES

	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 2 
Item - 12
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	4
	THRUST BEARING COVER
	[image: ]
	
3024673

	___________
	72-11-00 
Figura 2 
Item - 50
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	
5
	
OIL SEAL CARRIER

	[image: ]
	

3003957

	

___________

	
[bookmark: __DdeLink__3514_3959421264]72-11-00 
Figura 1
Item - 140
	[bookmark: __DdeLink__3496_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	6
	OIL TRANFER TUBE

	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 1 
Item -270
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	7
	ENGINE LIFTING AND ACCESSORY MOUNTING FRONT BRACKET
	[image: ]
	
3022333

	___________
	72-11-00 
Figura 1
Item - 30
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	8
	TORQUEMETER TRANSMITER CONNECTOR
	[image: ]
	
3007101

	___________
	72-11-00 
Figura 1
Item - 70
	[bookmark: __DdeLink__3226_4101453421]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	9
	PROPELLER OIL TRANSFER TUBE
	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 1
Item - 300
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	10
	SEAL SPACER
	[image: ]
	____________
	___________
	72-11-00 
Figura 1
Item - 45
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	11
	REDUCTION GEARBOX FRONT HOUSING
	[image: ]
	

3029021

	___________
	72-11-00 
Figura 5
Item - 140
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	12

	REDUCTION GEARBOX REAR HOUSING ASSEMBLY
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 6
Item - 110
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	13
	PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER TUBE ADAPTER
	[image: ]
	

3013146

	[bookmark: __DdeLink__3636_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 20
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	14
	PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER TUBE
	[image: ]
	3028239

	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 40
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	15
	PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER HOUSING
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 110
	Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 500 Amp; Induction 1000 Amp. E realizar FPI na área d conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	16
	SECOND STAGE RING GEAR RETAINING PLATES, QTD 03EA.
	[image: ]
	3028684 
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 430
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	17
	OIL STRAINER ELEMENT, QTD (5EA)
	[image: ]
	___________
	[bookmark: __DdeLink__3767_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 300A
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	18
	PROPELLER SHAFT OIL TRANFER SLEEVE
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 116
	Realizar FPI conforme SPOP 62 
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	19
	ADJUSTING SPACER, QTD 02EA.
	[image: ]
	3002460 
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 460
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	20
	FIRST STAGE RING GEAR RETAINING PLATE, QTD 03EA.
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 280
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	21
	OIL STRAINER ELEMENT, QTD 3EA.
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 160
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	22
	OIL STRAINER ELEMENT, QTD 5EA.
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item – 300B
Figura 3
Item – 160
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	23
	PROPELLER SHAFT OIL SEAL RUNNER
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3812_3959421264]___________
	[bookmark: __DdeLink__3794_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 100
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	24
	
PROPELLER SHAFT OIL SEAL RUNNER

	[image: ]
	
___________
	
___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 120
	Realizar FPI conforme SPOP 82 e MPI conforme SPOP 101. 
- PN: 3114662-01 realiza-se FPI
- PN: 3012026 realiza-se MPI e Rod 2000 amp.
- Outros PN´s realiza-se MPI e Rod 1000 amp.
	
ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	25

	PLAIN ROUND NUT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
[bookmark: __DdeLink__3884_3959421264]Item - 160
	Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1500 AMP
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	26
	ADJUSTING SPACER
	[image: ]
	
3002444

	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 130
	Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 500 AMP
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	27
	TORQUEMETER CYLINDER
	[image: ]
	

3018869

	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 330
	Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 2000 AMP
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	28
	TORQUEMETER PISTON
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 300
	Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 2000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______




	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	29
	THRUST WASHER
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3966_3959421264]___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 230
	[bookmark: __DdeLink__3960_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	30
	RETAINING RING
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 220
	 Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	31
	PROPELLER SHAFT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 100
	[bookmark: __DdeLink__3979_3959421264] Realizar MPI conforme SPOP 102.  
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	32
	FRONT ACESSORY DRIVE BEVEL GEAR
	[image: ]
	3029259

	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 140
	Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000amp, Coil 200 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	33
	SECOND STAGE REDUCTION RING GEAR
	[image: ]
	3029082
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 420
	Realizar MPI conforme SPOP 102. ROD 1000amp, COIL 1500 AMP.
	ם OK
ם NÃO 

	Data


____/____/______

	34
	PROPELLER AND OVERSPEED GOVERNOR GEAR SHAFTS, QTD 02EA.
	[image: ]
	
3029260

	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 540
	Realizar MPI conforme SPOP 102.   Rod 1500 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	35
	GOVERNOR GEARSHAFT COUPLINGS, QTD 02EA.
	[image: ]
	3005665 
	[bookmark: __DdeLink__4090_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 3
Item - 520
	Realizar MPI conforme SPOP 102.  Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	36
	SECOND STAGE REDUCTION FLEXIBLE COUPLING

	[image: ]
	3028252

	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 30
	Realizar MPI conforme SPOP 102.   Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	37
	FIRST-STAGE CARRIER SPLINED ADAPTER

	[image: ]
	3028248

	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item - 80
	Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	38
	SECOND STAGE REDUCTION CARRIER

	[image: ]
	3028262 
	___________
	72-11-00 
Figura 3
Item – 250

	[bookmark: __DdeLink__4593_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD(Furo central) 1500 AMPS, ROD (Nos furos da planetarias) 2500 AMPS, induction 2500 AMPS e nas de mais áreas SPOP 103; ROD 1500 AMPS, O.D. 200 AMPS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______




	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	39
	SECOND STAGE PLANET GEAR ASSEMBLY
	[image: ]
	
___________

	___________
	72-11-00 
Figura 3
[bookmark: __DdeLink__4188_3959421264]Item – 410

	Realizar MPI conforme SPOP 103. Rod 1500 AMP; OD 1000 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	40
	FIRST STAGE REDUCTION CARRIER
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item – 110
	Realizar MPI conforme SPOP 103. Rod 2000 AMP; OD 1500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	41
	PLANET GEAR SET- FIRST STAGE REDUCTION
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__4228_3959421264]___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
[bookmark: __DdeLink__4248_3959421264]Item – 240
	Realizar MPI conforme SPOP 103, Rod 1000 AMP; O.D. 1500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	42
	PLANET GEARPIN SCREW
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item – 180
	Realizar MPI conforme SPOP 105. END TO END 500 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	43
	PLANET GEAR BOLT
	[image: ]
	___________
	___________
	
72-11-00 
Figura 3
Item – 330
	[bookmark: __DdeLink__4320_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 105. END TO END 500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	44
	SECOND STAGE PLANET GEAR PIN

	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 3
[bookmark: __DdeLink__4352_3959421264]Item – 310
	[bookmark: __DdeLink__4369_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 106.  END TO END 1000 AMP; COIL 200 AMP.

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	45
	TACHOMETER DRIVE GEAR SHAFT
	[image: ]
	

3029257 

	___________
	72-11-00 
Figura 3
[bookmark: __DdeLink__4375_3959421264]Item – 500
	Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1500 AMP, COIL 200 AMP
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	46
	FIRST STAGE PLANET GEARPIN
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item – 130
	Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1000 AMP, COIL 200 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	47
	TORQUEMETER VALVE
	[image: ]
	3012347
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item – 360
	Realizar MPI conforme SPOP 107. COIL 500 AMP


	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	59
	TORQUEMETER SPRING
	[image: ]
	3004244
	___________
	72-11-00 
Figura 4
Item – 370
	Realizar MPI conforme SPOP 107.  COIL 500 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______





	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	60
	PLANET GEAR SHAFT. QTD (5EA)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 03
Item – 350
	Realizar MPI conforme SPOP 115. INDUCTION 500 AMP, ROD 1000 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	61
	FIRST STAGE REDUCTION RING GEAR
	[image: ]
	
___________

	___________
	72-11-00 
Figura 04
Item – 270
	[bookmark: __DdeLink__4472_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 1500 AMPS, Induction 2500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	62
	FIRST STAGE REDUCTION PLANET GEAR SHAFT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura 04
Item – 200
	Realizar MPI conforme SPOP 115. INDUCTION 500 AMP ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/______

	63
	SECOND-STAGE-REDUCTION SUN GEAR
	

	3028253
	___________
	72-11-00 
Figura 04
Item – 040
	Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 1500 Amps, Induction 1000 Amps.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data


____/____/______



	Observações / Observation

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date       ____/_______/________
	Assinatura
Signature





	Número / Number
	FS.0881
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