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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	1
	FUEL MANIFOLD ADAPTER ASSEMBLY
	[image: ]
	____________
	___________
	73-10-15
Figura 01
Item - 200
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	2
	[bookmark: __DdeLink__17398_615337360]DRAIN VALVE (02ea)
	[image: ]
	
3006505

	___________
	73-10-06
Figura 01
Item - 050
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	3
	DRAIN VALVE ADAPTER (02ea)
	[image: ]
	

3011071


	___________
	73-10-06 
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	4
	FILTER HOUSING
	[image: ]
	


__________


	___________
	73-10-07
Figura 02
Item - 020
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	
5
	BRACKET ASSEMBLY
	[image: ]
	
___________

	
___________

	73-10-07 Figure 1B
 Item - 070
	
[bookmark: __DdeLink__3496_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	6
	PROPELLER REVERSING LEVER
	[image: ]
	3012526
	___________
	76-10-00 
Figura 002
Item - 380
	Realizar MPI conforme SPOP 106, end to end 200amp; solenoid 200 amp.
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	7
	AIR FILTER ASSEMBLY COMPONENTS
	

	____________
	____________
	73-10-07
Figura 1B
Item - 080
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	8
	COVER, COMPRESSOR BLEED VALVE
	

	____________
	____________
	75-30-00
Figura 02
Item – 70A
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	9
	HOUSING, COMPRESSOR BLEED VALVE
	

	3028742
	____________
	75-30-00
Figura 02
Item – 190
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	10
	PISTON, COMPRESSOR BLEED VALVE
	

	3021336
	____________
	75-30-00
Figura 02
Item – 230
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	11
	ELBOW, TUBE-TO-BOSS
	

	3007389
	____________
	79-20-01
Figura 01
Item - 010
	PT6A-135/135A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	12
	ELBOW, TUBE-TO-BOSS
	

	3007389
	____________
	79-20-01
Figura 02
Item - 010
	PT6A-114/114A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	13
	COUPLING ASSEMBLY, EXTERNAL PRESSURE OIL TRANSFER
	

	3009476
	____________
	79-20-01
Figura 01
Item - 150
	PT6A-135/135A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	14
	ELBOW ASSEMBLY, PRESSURE OIL TRANSFER
	

	3103652-01
	____________
	79-20-01
Figura 02
Item - 140
	PT6A-114/114A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	15
	ELBOW, PRESSURE OIL TRANSFER, FRONT
	

	3007103
	____________
	79-20-01
Figura 01
Item - 230
	PT6A-135/135A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	16
	ELBOW, PRESSURE OIL TRANSFER, FRONT
	

	3103655-01
	____________
	79-20-01
Figura 02
Item - 200
	PT6A-114/114A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	17
	TUBE ASSEMBLY, PRESSURE OIL TRANSFER
	

	____________
	____________
	79-20-01
Figura 01/02
Item - 050
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	18
	TUBE ASSEMBLY, PRESSURE OIL TRANSFER
	

	____________
	____________
	79-20-01
Figura 01/02
Item - 070/080
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	19
	TUBE ASSEMBLY, PRESSURE OIL TRANSFER
	

	____________
	____________
	79-20-01
Figura 01/02
Item - 210/180
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	20
	TUBE, TRANSFER, PACKING
	

	____________
	____________
	79-20-01
Figura 02
Item - 260
	PT6A-114/114A: Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	21
	TUBE ASSEMBLY, OIL-TO-FUEL HEATER
	

	____________
	____________
	79-20-03
Figura 01
Item - 005
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	22
	TUBE ASSY, NO.2 BEARING SCAVENGE OIL
	

	3011357
	____________
	79-20-04
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	23
	TUBE ASSEMBLY, SCAVENGE OIL TRANSFER
	

	3013217
	____________
	79-20-05
Figura 01
Item - 080
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	24
	TUBE, PACKING, TRANSFER
	

	____________
	____________
	79-20-05
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______

	25
	TUBE, TRANSFER
	

	____________
	____________
	79-20-05
Figura 01
Item - 240
	Realizar FPI conforme SPOP 62
	ם OK
ם NÃO OK
	
Data


____/____/_______



	Observações / Observation

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date					______/______/________
	Assinatura
Signature





	Número / Number
	FS.0884
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