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	Componente
Component
	O.S
W.O
	Fabricante
Manufacturer
	PN
	SN

	COMPRESSOR BLEED
VALVE
	
	Rolls Royce
	
	



	Identificação
Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste da Compressor Bleed Valve

	Title
	Compressor Bleed Valve Test Sheet



	Publicação
Publication
	Referência
Reference
	TLN
	Data
Date

	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL
CSP24009
	
75-10-00
	
TLN02172
	April. 12,2022
Edition 4; Revision 16

	Descrição do teste
Test description
	Conjunto Maior
Main Part

	INICIAL
Initial
	FINAL
Final
	PN
	SN

	
	
	
	



	Teste Aplicável aos Part Numbers
Test Applicable to Part Numbers

	23007879
	23053176
	6875120
	6889815
	6896348
	6899115
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	Teste da Compressor Bleed Valve
Compressor Bleed Valve Test

	Item
Item
	Procedimentos | Tolerâncias
Procedures | Serviceable Limits
	Resultado
Result
	Data
Date
	Executante
Performed By

	


























F
	Teste e Isolamento de Falhas
Test and Fault Isolation

1. Instale a gasket 6891453 na válvula
Install gasket 6891453 on valve.
2. Instale a válvula no medidor do dispositivo de controle da válvula de sangria 6872546.
Install the valve on the bleed valve control fixture gage 6872546.
3. Conecte os itens remanescentes conforme apresentados na figura 101.
Connect the remaining items as shown in Figure 101.

[image: ]
4. Aumente a pressão Pi até a válvula estar totalmente aberta.
Increase Pi pressure until the valve is fully opened.
5. Diminua a pressão Pi até a válvula fechar.
Decrease Pi pressure until the valve just closes.
6. O medidor Pi apresenta 26.9 – 27.1 psig.
The Pi gage shows 26.9 – 27.1 psig.
7. Instale um bocal na válvula.
Install a bleed valve nozzle into the valve.
8. Aplique Pamb e pressão de ar Pc apresentados na tabela 102 e monitore a indicação correta.
Apply Pamb and Pc air pressure shown in Table 102 and monitor for correct indication.
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Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	






F
	Teste e Isolamento de Falhas
Test and Fault Isolation

9. Se a ação correta não for monitorada na tabela 102, substitua o bocal da válvula e faça o passo 8 novamente. If the correct action is not monitored in table 102, replace the bleed valve nozzle and perform step 8 again.
10. Torqueie o bocal da bleed valve de 35-45 in.lb.
Torque the bleed valve nozzle to 35-45 in.lb.
11. Frene o bocal na válvula.
Lockwire the bleed valve nozzle to the valve.
12. Aplique 125 psig na porta Pc e 30 psig na mounting valve Pi. Vazamento em Pc e Pi não devem exceder 0.20 libras por minuto.
Apply 125 psig to the Pc port and 30 psig to the valve mounting Pi. Pc and Pi leakage shall not exceed 0.20 pounds per minute.
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Pamb Pc ACTION MINIMUM P; | MAXIMUM P;
14.7 (101) | 74.5 (514) | Reduce P; until valve is just fully closed. |26.5 (183) 27.5(190)
14.7 (101) | 53.0 (365) | Increase P; until valve is fully opened. 20.2 (139) 21.8 (150)
6.75 (47) |38.0 (262) | Reduce P; until valve is just fully closed. 12.0 (83) 13.4 (92)
6.75 (47) |27.0 (186) [Increase P; until valve is fully opened. 9.3 (64) 10.9 (75)
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Compressor Bleed Valve Assembly Test Setup
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