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	Componente
Component
	O.S
W.O
	Fabricante
Manufacturer
	P/N
	S/N

	COMPRESSOR BLEED VALVE
(GUIDE PIN SHAFT)
	
	
P&WC
	
	



	Identificação
Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor

	Title
	Compressor Bleed Valve Test Sheet



	Publicação
Publication
	Referência
Reference
	TLN
	Data
Date

	OVERHAUL MANUAL
PART NUMBER 3027543
	75-30-00
	TLN02424
	Revision No. 49, Dated Nov 25/2024

	Descrição do teste
Test description
	Conjunto Maior
Main Part

	INICIAL
Initial
	FINAL
Final
	P/N
	S/N

	
	
	
	



	Teste Aplicável aos Part Numbers
Test Applicable to Part Numbers

	3022566
	3029174
	310082901
	3100829-03
	01R3100829-03

	3100829-04
	01R3100829-04
	3100829-05
	01R3100829-05
	3100829-06

	01R3100829-06
	3075033-01
	3136049-01
	3133922-01
	



	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	

A
	Teste de Vazamento
Leakage test
Instale um retentor novo (PN: AS3209-010) no tubo de admissão da válvula.
Install preformed packing (P/N AS3209-010) in valve air inlet tube.
	
	
	

	

B
	Instale a válvula de sangria no suporte de fixação (PWC30410) ou (PWC32264) usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in.
Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC30410) or (PWC32264) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in.
	
	
	

	

C
	
Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte.
Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve.
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	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	





D
	Pressurize a unidade com ar comprimido com 55 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 2.5 psi em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente.

Perda de Pressão:	
Pressure Loss:
Pressurize unit with filtered air at 55 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 2.5 psi over a five minute period. Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent.
	
	
	

	

E
	Calibração da Válvula de Sangria do Compressor
Calibrate the Compressor Bleed Valve
Remova o plug da carcaça da válvula de sangria e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia.
Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage.
	
	
	

	



F
	Aplique pressão de 55 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 701.

Pressão de Controle:	
Control Pressure:
Apply inlet pressure of 55 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 701.
	
	
	

	




G
	Para diminuir a pressão de controle, alargue o orifício do plugue de medição secundário com uma pequena lima redonda. Para aumentar a pressão, substitua o plugue secundário por um novo que não tenha sido alargado. Se a pressão continuar abaixo dos limites, substitua o plugue primário.
To lower the control pressure, enlarge the secondary metering plug in increments of 0.0002 inch with a small round file. To increase pressure, replace the existing secondary metering plug with a new one that has not been enlarged. If pressure is still below limits, replace the primary metering plug.
	
	
	

	


H
	Realize a checagem novamente e registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos.
Recheck and record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20
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	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	
	lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts.
	
	
	



Tabela 701 – Limites de Pressão de Controle
Table 701 – Control Pressure Limits
	Part Number
	Min. (PSIA)
	Max. (PSIA)
	Medido | Measured (PSIA)

	3022566
	20.80
	22.00
	

	3029174
	20.80
	22.00
	

	3075033-01
	20.80
	22.00
	

	3100829
	20.80
	22.00
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Remarks
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date
	Assinatura
Signature











	Rev
	Data / Date
	Motivo da revisão / Reason Review
	Nome / Name

	01
	22/05/2025
	Atualização de revisão
	Arthur Castro
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