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	Componente
Component
	O.S
W.O
	Fabricante
Manufacturer
	P/N
	S/N

	COMPRESSOR BLEED VALVE
	
	P&WC
	
	



	Identificação
Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor

	Title
	Compressor Bleed Valve Test Sheet



	Publicação
Publication
	Referência
Reference
	TLN
	Data
Date

	OVERHAUL MANUAL
PART NUMBER 3032843
	75-30-00
	TLN02609
	Revision No. 57, Dated Dec 23/2024

	Descrição do teste
Test description
	Conjunto Maior
Main Part

	INICIAL
Initial
	FINAL
Final
	P/N
	S/N

	
	
	
	



	Teste Aplicável aos Part Numbers
Test Applicable to Part Numbers

	3102060-05
	3104549-01
	3104662-01
	3106870-01
	01R3106870-01

	3112714-01
	3117010-01
	3123126-01
	3059831-01
	



	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	

A
	Teste de Vazamento
Leakage test
Instale um retentor novo ou equivalente, na base do pino mola.
Fit new performed packing or equivalent, at base of spring pin.
	
	
	

	
B
	Instale a válvula de sangria no suporte de fixação usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in.
Secure compressor bleed valve in flow fixture with slave bolts and torque 16 to 20 lb.in.
	
	
	

	
C
	Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte.
Connect air supply with regulator and shut off valve to air delivery inlet port.
	
	
	

	




D
	Pressurize a unidade com ar comprimido com 60 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 0.50 psi por minuto em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente.

Perda máxima de Pressão:	
Max Pressure Loss:
Pressurize unit with filtered air at 60 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 0.50 psi over a five minute period.
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	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	
	Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent.
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Remarks
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Approval
	Nome
Name
	Data
Date
	Assinatura
Signature




	Rev
	Data / Date
	Motivo da revisão / Reason review
	Nome / Name

	01
	22/05/2025
	Alteração da revisão
	Arthur Castro
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