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	Componente
Component
	O.S
W.O
	Fabricante
Manufacturer
	P/N
	S/N

	COMPRESSOR
BLEED VALVE
	
	P&WC
	
	



	Identificação
Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor

	Title
	Compressor Bleed Valve Test Sheet



	Publicação
Publication
	Referência
Reference
	TLN
	Data
Date

	OVERHAUL MANUAL
PART NUMBER 3072863
	75-30-00
	TLN02435
	Revision No. 21, Dated Dec 02/2024

	Descrição do teste
Test description
	Conjunto Maior
Main Part

	INICIAL
Initial
	FINAL
Final
	P/N
	S/N

	
	
	
	



	Teste Aplicável aos Part Numbers
Test Applicable to Part Numbers

	3117032-01
	3136046
	3136457



	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	
A
	Teste de Vazamento
Leakage test
Instale um retentor novo na base do pino mola
Fit new performed packing or equivalent, at base of spring pin.
	
	
	

	

B
	Instale a válvula de sangria no suporte de fixação (PWC32344) usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in.
Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC32344) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in.
	
	
	

	
C
	Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte.
Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve.
	
	
	

	




D
	Pressurize a unidade com ar comprimido com 60 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 0.5 psi por minuto em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente.

Perda de pressão:	
Pressure Loss:
Pressurize unit with filtered air at 60 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 0.5 psi per minute over a five
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	Teste da Válvula de Sangria do Compressor
Compressor Bleed Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	
	minute period. Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent.
	
	
	

	

E
	Calibração da Válvula de Sangria do Compressor
Calibrate the Compressor Bleed Valve
Remova o plug da carcaça da válvula de sangria e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia.
Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage.
	
	
	

	



F
	Aplique pressão de 70 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 701.

Pressão de Controle:	
Control Pressure:
Apply inlet pressure of 70 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 701.
	
	
	

	

G
	Se a pressão não estiver dentro dos limites, remova o tubo instalado e substitua o plugue de medição. Monte novamente e teste de acordo com as instruções acima.
If pressure is not within limits, remove assembled orifice tube and replace metering plug. Refer to IPC for selection of appropriate size of orifice. Reassemble and test in accordance with preceding instructions.
	
	
	

	



H
	Registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos.
Record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20 lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts.
	
	
	


Tabela 701 – Limites de Pressão de Controle
Table 701 – Control Pressure Limits
	Part Number
	Min. (PSIA)
	Max. (PSIA)
	Medido | Measured (PSIA)

	3103174-04
	22.65
	23.75
	

	3117032-01
	23.65
	24.95
	



	Observações
Remarks
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