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	COMPONENTE | Component
	O.S | W.O
	MODELO | Model
	PN
	SN

	FUEL CONTROL UNIT
	
	DP-F2 Main Fuel
Control Unit
	
	



	IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICATION

	TÍTULO
	FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT

	TITLE
	FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET



	PUBLICAÇÃO | PUBLICATION
	REFERÊNCIA | REFERENCE
	TLN
	DATA | DATE

	OVERHAUL MANUAL
	73-20-35
	TLN02385
	Sep 20,2018
Temp. Revision 73-31

	
	CONJUNTO MAIOR | MAIN PART

	
	PN
	SN

	
	
	



	TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS | TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS

	4138014-1
	4138014-1 MOD 2



	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	

A
	Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente.
Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting
adapter, or equivalent.
	
	
	

	

B
	Remova o plug da porta e instale o dispositivo de configuração da válvula. Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas.
Remove plug from port and assemble valve setting fixture. Remove plug
from port and install a standard adapter.
	
	
	

	

C
	Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40 – 45 lb.in.
Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle
quadrant on end of cam shaft and tighten to 40 – 45 lb.in.
	
	
	

	




D
	Mantenha uma pressão Po de 30-50 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação.
Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 pph e dentro de ± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn.
Maintain a Po pressure of 30-50 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified.
Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 pph and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back
pressure regulator valve.
	
	
	

	


E
	Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 30 – 48 in.Hg. Ajuste o orificio da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1- P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados.
Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 30 -
48 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2
pressure differential and nozzle flow are within the limits specified.
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	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	

F
	Torqueie as porcas de 35-40 lb.in e 25-35 lb.in respectivamente. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão Pc-Py no Ponto de Teste.
Torque nuts to 35-40 lb.in and 25-35 lb.in respectively. Record all P1-P2 differential
pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Py pressure at Test Point.
	
	
	

	
G
	Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 9 – 13 pph.
Adjust nut until the nozzle flow reads 9 – 13 pph.
	
	
	

	
H
	Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Px. Registre o tamanho instalado no final.
If the nozzle flow is not within the specified limits, change Px air flow jet. Record size
finally installed.
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Remarks
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AUDIT SPECIFICATION

A See AEEI-48523 for location of adjustments and pressure taps.

B (1) Instalithotti quadrantfixture with a 4.0 b, load applied to throfte lever to hold lever against maximum
throtte stop.

(2) Index throttle quacrant to 83.6° T.A, Torque throttle quadrant fxture to 40-45 in-lb.
C. Gontrol rotation CW as viewed from control snaft end.
D, Maintain Po pressure of 30 to 50 psig at control by-pass tap, except where ofhorwise specified.

E. P2 shall be setwithin +/- 10 psi of specified value at pressures below 200 psig and +-25 psi of specified
Value at pressures above 200 psig.

F. Settest conditions (Speed, Supply, Pe, etc.) i the sequence indicated by numbers 1. 2, 3, etc
() When two numbers are listed, set and then trm test condition n the sequence indicated.
(b) Approach all speeds, otalfuel supplies, and Po settings from a lower value, except at hysteresis points

G, Speed for test points indicated by (#)is to be setto +/- 2 RPM of specified value. Al otner points are to be
Set within +/- 20 RPM of specified value.

. Total supply is to be setto +/- 20 PPH of the specified value or within iimits when shown. When aircra pump
5 used, 1gnore specified values of ttal supply and Po pressure settings. Except at T.P. 1.02 and 9.02 adjust
boost pressure (o obtain specified Po values.

Close shutoff valve to Pn gauge.

’

Maintain manual override fully C.C.W. except where otherwise indicated.

CURRENT DESIGN ACTIVITY
"CAGE CODE 06848
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
'EXGINE SYSTEMS & ACCESSORIES
SOUTH BEND,IN USA
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CHECK PRESSURIZING VALVE OPENING

(@) Increase supply pressure with oullet port open, observe start of nozzle flow. During this test adjust and
‘maintain Po at 40 +/- 2 psig,
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