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	COMPONENTE | Component
	O.S | W.O
	MODELO | Model
	PN
	SN

	FUEL CONTROL UNIT
	
	DP-F2 Main Fuel
Control Unit
	
	



	IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICATION

	TÍTULO
	FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT

	TITLE
	FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET



	PUBLICAÇÃO | PUBLICATION
	REFERÊNCIA | REFERENCE
	TLN
	DATA | DATE

	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED
PARTS LIST
	73-20-64
	TLN02337
	Nov. 18,2020
Revision 02

	
	CONJUNTO MAIOR | MAIN PART

	
	PN
	SN

	
	
	



	TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS | TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS

	3244872-1
(3040059)
	3244872-2
(3049944-01))
	3244782-3
(3049641-01)



	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	

A
	
Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem.
Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent.
	
	
	

	


B
	Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-50 lb.in.
Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. Assemble throttle quadrant and pointer on the
end of throttle shaft and tighten to 40-50 lb.in.
	
	
	

	

C
	
Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração.
Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft.
	
	
	

	



D
	Mantenha uma pressão Po dentro de 10-30 psig usando uma válvula de controle Po.
Mantenha a pressão P2 dentro de  10 psi do valor especificado para o fluxo de injeção abaixo de 300 pph e dentro de  25 psi para os fluxos superiores, usando uma válvula reguladora de pressão de retorno (Pn).
Maintain the (P2) pressure within ± 10 psi of the value specified for nozzle flows below 300 pph, and within ± 25 psi at higher flows, using (Pn) back
pressure regulator valve.
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	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	


E
	Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão entre 26 – 42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados.
Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw between 26-42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential
and nozzle flow are within the limits specified.
	
	
	

	


F
	Torqueie as porcas para os valores especificados. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão de Pc-Px, Px-Py e P2 no Ponto de Teste.
Torque nuts to values specified. Record all P1-P2 differential pressure and
nozzle flows and additionally, (Pc-Px) pressure, (Px-Py) pressure and (P2) pressure at Test Point.
	
	
	

	

G
	Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar (Py). Torqueie o fluxo de ar Py no valor especificado. Registre o fluxo de ar (Py) instalado.
If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet.
Torque air flow jet to value specified. Record (Py) air flow jet size installed.
	
	
	

	

H
	
Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20–25 lb.in.
After resetting idle speed adjustment screw, torque nut to 20–25 lb.in.
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