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	A
	Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente.
Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent.
	
	
	

	B
	Mantenha uma pressão Po de ± 10 psi dos limites especificados, usando uma válvula de controle Po.
Maintain Po pressure to within ± 10 psi of specified limits, using Po control valve.
	
	
	

	C
	Defina a pressão Pn em 400 pph usando uma válvula de controle Pn certificando-se de que o fluxo de 400 pph está indicado no medidor de fluxo. Não altere as configurações da válvula de controle Pn durante todo o teste.
Set Pn pressure at 400 pph using Pn control valve ensuring that flow of 400 pph is indicated on flowmeter. Do not change setting of Pn control valve during the entire test.
	
	
	

	D
	Ajuste a pressão diferencial P1-P2 para 26-42 in.Hg. Ajuste o orifício da válvula de medição usando a chave de regulagem até a pressão diferencial e o fluxo de injeção estiverem dentro dos limites especificados.
Adjust P1-P2 pressure differential to 26 to 42 in.Hg. Adjust metering valve orifice using metering valve orifice adjustment wrench, until pressure differential and nozzle flow are within specified limits.
	
	
	

	E
	Defina os parâmetros conforme ponto de teste e com a cover removida, ajuste a porca até o fluxo de injeção ler de 15-21 pph. 
Set parameters at test point and with cover removed, adjust nut, until nozzle flow reads 15 to 21 pph.
	
	
	

	F
	Defina a pressão de combustível P1 em 1000 psig e observe se há vazamentos durante 2 a 3 minutos. Não é permitido nenhum tipo de vazamento.
Set P1 fuel pressure at 1000 psig and observe leakage for 2 to 3 minutes. No leakage permitted.
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