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	COMPONENTE | Component
	O.S | W.O
	MODELO | Model
	PN
	SN

	FUEL CONTROL UNIT
	
	DP-F2 Main Fuel Control Unit
	
	



	IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICATION

	TÍTULO
	FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT

	TITLE
	FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET



	PUBLICAÇÃO | PUBLICATION
	REFERÊNCIA | REFERENCE
	TLN
	DATA | DATE

	COMPONENT MAINTENANCE
MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST
	73-20-36
	TLN02327
	May. 23, 2025
Revision 05

	
	CONJUNTO MAIOR | MAIN PART

	
	PN
	SN

	
	
	



	TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS | TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS

	4138013-1 MOD 1 thru MOD 2 and up



	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	

A
	Instale a FCU na bancada de teste usando um adaptador estriado (PN 2550176) e o adaptador de montagem (PN 2550136) ou equivalente.
Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand using spline adapter (P/N 2550176), and mounting adapter (P/N 2550136), or equivalent.
	
	
	

	

B
	Remova o plugue e instale o acessório especial de teste (PN 2561527). Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas.
Remove plug and assemble (PN2561527), special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports
	
	
	

	

C
	Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração (PN 2550131) na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in.
Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble (PN
2550131) throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40-45 lb.in.
	
	
	

	




D
	Mantenha uma pressão Po de 10-30 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação.
Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 300 pph e dentro de
± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn.
Maintain a Po pressure of 10 - 30 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified.
Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 300 pph and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back pressure
regulator valve.
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	TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL | FUEL CONTROL UNIT TEST

	ITEM
	PROCEDIMENTOS | TOLERÂNCIAS
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable limits
	Result
	Date
	Performed by

	


E
	Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 26-42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados.
Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 26-42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure
differential and nozzle flow are within the limits specified.
	
	
	

	

F
	Torqueie as porcas de 35-40 lb.in. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão Pc-Px no Ponto de Teste.
Torque nuts to 35-40 lb.in. Record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Px pressure at Test Point.
	
	
	

	

G
	
Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 13-17 pph.
Adjust nut until the nozzle flow reads 13-17 pph.
	
	
	

	

H
	Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Py. Torqueie o fluxo de ar Py de 9-11 lb.in.
If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to 9-11 lb.in.
	
	
	

	

I
	
Após o ajuste de parada de marcha lenta, torqueie a porca de 20-25 lb.in.
After adjustment of idle speed stop, torque nut to 20-25 lb.in.
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Remarks
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AUDIT SPECIFICATION

‘See AEEI-48022 for location of adjustments and pressure taps.

B, Connect TS-E2 Slave sensor o control. Mechanically position sensor needie to dial indicator reading as
designated on sensor for +105°, +59° and -50° temp. stations.

>

C. (1) Install tvottle quadrant fixture with a 4.0 b. oad applied fo thotti laver t hold lever against maximum
throtte stop.

(@) index throttie quadrant to 90° T.A. Torque throe quadrant iture to 40-45 in-b.
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Maintain Po pressure of 101030 psig at control by-pass tap, except whero otherwise spaciied.
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M. Speedfor test points indicated (#) (5.01, 502, 6.01, 6.02, 6.03, and 8.01) is tobe set 10 hin + 2 RPM of
spociied value, Al other points are to be sat within £ 20 RPM of specified value.

L Total supply is o be set o2 20 PPH of the specified value or wihin imis whon shown. When aircraft pump
s used, ignore otal supply and Po pressure settings.
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