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	A
	Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. 
Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent.
	
	
	

	B
	Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas.
Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports.
	
	
	

	C
	Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. 
Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 40-45 lb.in.
	
	
	

	D
	Mantenha uma pressão Po de 10-30 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação.
Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 300 pph e dentro de ± 25 psig em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn.
Maintain a Po pressure of 10 - 30 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified.
Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 300 pph and within ± 25 psig at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve.
	
	
	

	E
	Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 26 – 42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados.
Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 26 - 42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified.
	
	
	

	F
	Torqueie as porcas de 35 – 40 lb.in e 25 – 35 lb.in respectivamente. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, as pressões diferenciais de Pc-Px e Px-PY.
Torque nuts to 35 – 40 lb.in and 25 – 35 lb.in respectively. Record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Px and Px-Py differential pressures.
	
	
	

	G
	Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 13-17 pph.
Adjust nut until the nozzle flow reads 13 – 17 pph.
	
	
	

	H
	Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Py. Torqueie o fluxo de ar Py de 9 – 11 lb.in.
If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to 9 – 11 lb.in.
	
	
	

	I
	Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20 – 25 lb.in.
After adjustment of idle speed adjustment screw, torque nut to 20 – 25 lb.in.
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