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	Componente
Component
	O.S 
W.O
	Modelo 
Model
	PN
	SN

	FUEL NOZZLE
	     
	PT6A-21/-27/-28
	     
	     



	Identificação 
Identification

	Título
	Ficha Para Registros de Teste do Bico Injetor de Combustível

	Title
	Fuel Nozzle Test Sheet



	Publicação | Publication
	Referência | Reference
	TLN
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	OVERHAUL MANUAL
(PN 3013243)
	73-10-05
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	Nov, 25/2024
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	Conjunto Maior | Main Part

	
	
	PN
	SN

	
	
	     
	     



	Teste Aplicável aos Part Numbers 
Test Applicable to Part Numbers

	3014705
	3106346-01
	3019757
	3014162
	3014704
	3106347-01

	3014163
	3014703
	3106348-01
	3106345-01
	3014161
	



	Teste do Bico Injetor de Combustível 
Fuel Nozzle Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	A
	Padrão de abertura: Definir fluxo máximo de 5 lb/h (2.27 Kilo). Deve-se observar um spray aberto, livre de salpicos e gotejamentos. Uma forma de cebola pode ser evidente entre a ponta do bico e o spray aberto, no entanto, isso não é um requisito.
Opening Pattern: Set flow 5 lb. (2.27 Kilo) per hour max. An open spray must be observed, free from spitting and drooling. An onion shape may be evident between the nozzle tip and the open spray; however, this is not a requirement.
	     
	     
	     

	B
	Taxa de fluxo: Ajuste a válvula reguladora de pressão para 125 psig. A taxa de fluxo deve estar entre 14.5 a 16.3 lbs (6.6 a 7.2 kilos) por hora.
Flow Rate: Adjust pressure regulating valve to 125 psig. Flow rate must be within 14.5 to 16.3 lbs. (6.6 to 7.2 kilos) per hour.
	     
	     
	     

	C
	Teste do ângulo do cone de spray
Spray Cone Angle Test

CUIDADO: SE LÂMINAS FOREM UTILIZADAS NO DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO NO TESTE SEGUINTE, ELAS NÃO DEVEM TOCAR NO LIMITADOR DO SPRAY, POIS ISSO DESRUPTARÁ O SPRAY E RESULTARÁ EM LEITURAS DE ÂNGULO INCORRETAS.
CAUTION: IF BLADES ARE USED ON THE MEASURING DEVICE IN THE FOLLOWING TEST, THEY MUST NOT TOUCH THE SPRAY BOUNDARY AS THIS WILL DISRUPT THE SPRAY AND RESULT IN FALSE ANGLE READINGS.
a. Defina a pressão para 125 psig.
Set pressure to 125 psig
b. Se o dispositivo de medição tiver blades, coloque-as paralelas ao limite de pulverização enquanto mantém um intervalo de aproximadamente 0,0625 pol. entre a borda da blade e o limite de pulverização.
If measuring device has blades, set them parallel to spray boundary while maintaining gap of approximately 0.0625 in. between edge of blade and spray boundary.
c. Se o dispositivo de medição tiver ponteiros, defina as pontas dos ponteiros de forma que eles apenas toquem no limite de pulverização.
If measuring device has pointers, set tips of pointers so that they just touch spray boundary.
d. Meça os meios ângulos do cone de pulverização. O meio-ângulo máximo e mínimo do cone de pulverização deve ser de 46 graus a 39 graus, respectivamente.
Measure spray cone half angles. Maximum and minimum spray cone half-angle must be 46 degrees to 39 degrees respectively.
e. Meio ângulo é o ângulo subentendido da linha central vertical até a superfície externa do cone de spray a uma distância de 0.500 in. do injetor, ao longo do cone de spray.
Half-angle is the angle subtended from vertical centerline to nozzle spray cone outer surface at a distance of 0.500 in. from nozzle orifice, along spray cone.
f. O ângulo do cone é aplicável a todos os planos cortados verticalmente através do cone de spray
Cone angle is applicable to all planes cut vertically through spray cone.
g. O ângulo pode ser melhor medido girando o bico ao redor do eixo axial e observando a posição dos ângulos máximo e mínimo.
The angle can best be measure by rotating the nozzle around the vertical axis and observing the position of the maximum and minimum angles.
h. Se os riscos excederem 20%, desmonte o bico e retrabalhe a face do orifício.
If streakiness exceeds 20% disassemble nozzle and rework orifice face.
i. Certifique-se de que o cone de spray está livre de salpicos e gotejamentos em todas as condições.
Ensure spray cone is free from spitting and drooling under all conditions.
	     
	     
	     

	C
	
	
	
	

	D
	Teste de Vazamento
Leakage Test
1. Instale cada bico injetor no acessório de teste (PWC30405)
Install each fuel manifold adapter assembly in pressure test fixture (PWC30405)
NOTA: Para adaptadores de entrada, uma placa de fechamento é necessária (PWC30530).
NOTE: For inlet adapters, a blanking plate is required (PWC30530)

2. Verifique se há vazamentos externos entre o bico injetor e o acessório de teste usando um dos seguintes métodos:
Check for external leaks between nozzle and adapter using one of the following methods:
a. Método A: Conecte a mangueira no suprimento de ar comprimido e seco ou nitrogênio e aplique 200 psig no acessório de teste. Verifique se há vazamentos usando fluido ou imergindo em solvente. Não é permitido nenhum vazamento.
Method A: Connect the hose assembly to a supply of clean, dry compressed air or nitrogen and apply 200 psig to test fixture. Check for leaks using leak check fluid or by immersing in solvent. No leaks are permitted.
b. Método B: Preencha a mangueira com combustível ou fluido calibrado. Aplique 500 psig de ar comprimido ou nitrogênio na mangueira para pressurizar o combustível. Segure a mangueira verticalmente e examine se há vazamento de combustível. Não é permitido nenhum vazamento.
Method B: Fill the hose assembly (1) with the fuel (PWC01-001) or calibrating fluid (PWC03-002). Apply 500 psig of compressed air or nitrogen to the hose assembly (1) to pressurize the fuel. Hold the hose assembly (1) vertical and examine the fuel nozzle for leakage. No leaks are permitted.
3. Alivie a pressão do acessório para zero. Desconecte a mangueira e então remova o adaptador do acessório de teste.
Release the pressure on the fixture to zero. Disconnect the hose assembly then remove the adapter assembly from the fixture.
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	Teste | Test
	Limites Aceitáveis | Acceptable Limits

	
	Mínimo | Minimum
	Máximo | Maximum
	Medida | Measured

	Opening Pattern
	–
	5.0 pph
	     

	Flow rate at 125 psi
	14.5 pph
	16.3 pph
	     

	Spray Cone Half Angle
	39°
	46°
	     

	Streakiness
	–
	20%
	     



	Item
Item
	Procedimentos / Procedure
	Feito
Realized
	Data
Date
	Executante  Performed by

	G
	Após a conclusão dos testes do bico injetor, anexar fotografias que evidenciem o correto travamento do WASHER, KEY, FUEL NOZZLE SEALING. (Exemplo Fig. 1)
After performing the fuel nozzle test, attach pictures showing the locking of the WASHER, KEY, FUELNOZZLE SEALING. (Example Fig. 1)

Figura 1- WASHER, KEY, FUEL NOZZLE SEALING. 
[image: Diagrama

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
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