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Anti-icing Valve Test
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	A
	Teste
Test
Efetue um cheque de vazamento na vávula do anti-gelo. Com 125 +/- 5 psig (861 ± 35 kPag) limpo, seco e óleo livre, 70 ± 5°F (21 ± 3°C) de ar fornecido à entrada da vávula, o vazamento não deve exceder os seguintes valores (Desmonte e inspecione as peças detalhadas quanto a desgaste se a válvula não estiver dentro do limite de vazamento especificado).
Make a leakage check of the anti-ice valve. With 125 +/- 5 psig (861 ± 35g) clean, dry, oil free, 70 ± 5°F (21 ± 3°C) of air is added to the valve inlet below, leakage must not exceed the values ​​(Disassemble and inspect as parts made within wear if valve is not within specified injection limit).
1. Condição: Portas de saída e ventilação obstruídas. 
Limite de vazamento: Vazamento externo não deve ser superior a 1 bolha por 10 segundo quando verificado debaixo da água ou por bolhas de sabão.
Condition: Outlet and vent ports plugged.
Leakage Limit: External leakage shall be no more than one bubble per 10 seconds when checked under water or by soap bubbles.
2. Condição: Válvula a 70 ± 5°F (21 ± ​​3°C) e a porta de saída plugada. Verifique o fluxo da porta de ventilação.
Limite de vazamento: O fluxo de vazamento da porta de ventilação deve ser inferior a 2,6. SCFM.
Condition: Valve at 70 ± 5°F (21 ± 3°C) and the outlet port plugged. Check flow from the vent port.
Leakage Limit: Leakage flow from the vent port shall be less than 2.6. SCFM.
3. Condição: Porta de ventilação obstruída. Verifique o fluxo da porta de saída. 
Limite de vazamento: O fluxo deve ser inferior a 1 ft3 (0,028 m3) por minuto.
Condition: Vent port plugged. Check flow from outlet port.
 Leakage Limit: Flow shall be less than 1 cubic foot (0.028 cubic meter) per minute.
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	B

	Teste de Ciclo
Cycle Test
Um ciclo deve consistir em uma abertura e um fechamento completos da válvula anti-gelo devendo completar ao todo 3 ciclos com 13±0,5 psig (90±3 kPag) de ar fornecido à entrada e 3 ciclos com 125±5 psig (861±35 kPag) ar fornecido com um tempo de abertura total da válvula de 2 segundos no máximo e um tempo de fechamento total de 2 segundos no máximo.
A cycle shall consist of a complete opening and closing of the anti-icing valve by opening and closing the shut-off valve attached to the vent port. The valve shall complete 3 cycles with 13  0.5psig (90  3 kPag) air supplied to the inlet and 3 cycles with 125  5psig (86135 kPag) air supplied to the inlet with a full valve opening time of 2.0 seconds maximum and a full closing time of 2.0 seconds maximum
	
	
	

	C
	Teste a válvula solenoide anti-gelo com ar entre 16-27°C (60°F e 80°F). Monte a válvula em uma posição vertical com o conjunto da bobina voltado para cima. Verifique o funcionamento adequado da válvula quando acionada por 20-30 vdc de acordo com as Tabelas 1 e 2.
Test the anti-icing solenoid valve with air between 60 and 80F (16-27C). Mount the valve in a vertical position with coil assembly facing upward. Check for proper operation of valve when actuated by 20-30 vdc. See Tables 1 and 2.
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	D
	Teste de isolamento da válvula solenóide anti-gelo
Anti-icing solenoid valve insulation test
Use um verificador de isolamento (Associated Research Modelo 2101A) ou equivalente de 500 volts dc, com legibilidade para faixa de 1 a 10 megaohm e resistência interna mínima de 2 megaohm para proteger o verificador contra danos em caso de circuito fechado.
Use Associated Research Model 2101A insulation tester or equivalent tester with 500 volt dc potential, readability for 1--10 megohm range and minimum 2 megohm internal resistance (or connect 1 megohm resistor in series with tester) to protect tester from damage in case of closed circuit.
Usando o verificador de isolamento, aplique 500 volts CC entre cada pino do conector e na carcaça da válvula solenoide por no mínimo 10 segundos. No fim do período de ensaio, a resistência de isolamento não deve ser inferior a 10 megaohms. Se for, repare ou substituía as peças conforme necessário.
Using insulation tester, apply 500 volts dc between each pin of the connector and the solenoid valve housing for a minimum of 10 seconds. At the end of the test period, the insulation resistance shall not be less than 10 (ten) megohms. If resistance is less than 10 (ten)megohms, repair or replace parts as necessary.
	
	
	

	E
	Teste de continuidade da válvula solenóide do anti-gelo
Anti-icing solenoid valve continuity test
Utilizando um ohmímetro digital, verifique a continuidade entre os pinos 1 e 2 (A e B) do conector elétrico. O valor da resistência deve ser 45±5 ohms. Se a resistência não estiver dentro dos limites, repare ou substitua válvula solenoide.
Using a digital ohmeter, check the continuity between pins 1 and 2 (A and B) of the electrical connector. Resistance value must be 45  5 ohms. If resistance is not within limits, repair or replace solenoid valve.
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Table 1

‘Solenoid Valve Test Procedure.
Valve Pressure Pressure Require-

Test Position Applied To Procedure psig (kPag) ments.

External Open Inlet Capoutietport, 125 No external

leakage maintain pressure  (875) leakage.
for
1 minute.

Operational  Open Inlet Apply 067 amps 125 Valve shall
o (®75) dlose.
connector.

Internal Closed Inlet Outlet port open, 125 Leakage

leakage (energized) maintain pressure (875) 50 SCC/MIN
for 1 minute. maximum.
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Table 2

Troubleshooting
Trouble Probable Cause Remedy.
Leakage around plate Defective packing. Replace packing.
Plate is loose. Tighten screws.
Leakage from ports with Defective spring. Replace spring.
valve energized Defective disc. Replace disc.
Defective packing. Check & replace.
Valve does not close when Defective cover assembly. Gheck & replace.
energized. Defective coil assembly. Check & replace.
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