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RECORD SHEET
	T56-A-15, A, LFE, A LFE 501-D22, A

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223 _ F.S.0839
	PROCESSO
Process 
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
RECEIVING INSPECTION
	REVISÃO
Revision
	04

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description 
	MOTOR
ENGINE
	PÁGINA
Page
	1/4



	CLIENTE
COSTUMER
     


	MOTOR / ENGINE PN


     

	MOTOR / ENGINE SN
	

     


	PUBLICAÇÃO 
PUBLICATION
	REFERÊNCIA
REFERENCE
	TLN
	DATA
DATE

	OVERHAUL MANUAL FOR T56-A-15 LFE, A LFE
	15RC3
	02188
	Revision No. 15
Jan., 30/2026

	OVERHAUL MANUAL FOR 501-D22, A, SERIES 3.5
	4RC3
	02623
	Revision No. 20
Jan., 30/2026

	DEPOT MAINTENANCE TECHNICAL MANUAL FOR T56-A-7B, T56-A-15, A
	TO 2J-T56-53
	01153
	May, 01/2023



	DADOS DO MOTOR / ENGINE DATA

	SN
	TSN
	TSO
	MOTIVO DA REMOÇÃO
REMOVE REASON

	     
	     
	     
	     



	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DO MOTOR / ENGINE RECEIVING INSPECTION


	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable Limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	00
	INSPEÇÃO DO MOTOR NO CONTAINER:  Inspecionar o motor quanto a danos por queda nas partes inferiores tais como FCU, caixa de acessórios, etc. Tirar fotos dos problemas antes de remover o motor do container, avisar o Departamento Comercial para comunicar o cliente e, somente então, e com autorização da supervisão retirar o motor do container.
Verificar visualmente se há mais alguma anormalidade a ser relatada em relação ao Transporte ou container.
Nota: Todas as discrepâncias devem ser registradas no campo de observações, no final do formulário.
Registrar fotograficamente caso haja ausência de algum acessório.
	Presença de danos?

[     ] Sim
[     ] Não

Fotografar.
	     

	01
	REDUCTION GEAR UNIT Inspeção de recebimento.

RGB: PN:       SN:      

	Presença de danos?

[     ] Sim
[     ] Não
Fotografar caso haja danos.

	     

	1.1
	CHIP DETECTOR DA RGB (Frontal) - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
[     ] Sim
[     ] Não
Fotografar caso haja limalhas.

	     

	
	CHIP DETECTOR DA RGB (Lateral) - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
[     ] Sim
[     ] Não
Fotografar caso haja limalhas.

	     



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	1.2
	Verificar estado das estrias dos eixos:

1 - Estrias do eixo do alternador;

2 - Estrias do eixo da bomba hidráulica;

3 - Estrias do eixo do starter.
	

Obs: Fotografar caso haja danos.
	1-Desgastado?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	
	
	
	2-Desgastado?
[     ] Sim
[     ] Não
	

	
	
	
	3-Desgastado?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.3
	PROPELLER BRAKE - Verificar quanto a atuação.
	Atuando?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	1.4
	REDUCTION GEAR ASSY CASES- Verificar quanto a danos externos e pintura
	Descascada?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	1.5
	SELO DA HÉLICE - Verificar quanto ao estado geral e se está instalado o PN Novo (Ref. IPC 72-10-00 fig 02/30A e 33A)
	Selo modelo novo?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	1.6
	GEAR BOX HOUSING - Verificação visual das áreas de stress quanto a trincas.
	[image: ]
	Evidência de trincas?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	1.7
	PUMP AND FILTER ASSEMBLY - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	1.8
	ROSCAS - superiores e laterais das bases de fixação do suporte de içamento - Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	1.9
	STRUTS - Inspeção de recebimento
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	2
	TORQUEMETER ASSEMBLY

PN:       SN:      



	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	2.1
	CAPAS ANTI ICE DO TORQUÍMETRO


	Recebido completo?
[     ] Sim
[     ] Não
Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	3
	COMPRESSOR, ASSEMBLY, POWER SECTION –
 Inspeção de recebimento.

PN:      

SN:      

	

	

[     ] OK
[     ] Não OK
Fotografar caso haja danos.
	     

	3.1
	COMPRESSOR INLET CASING - Verificar o estado do emborrachamento, limpeza e pintura
	Emborrachamento danificados?

[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	3.2
	ENGINE VENT – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não 
	     

	3.3
	LÂMINAS ANTI-ICE
 - Verificar o estado geral dos itens.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	3.4
	PALHETAS E ESTATORAS DO 1º ESTÁGIO
- Verificar o estado geral dos itens.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	3.5
	COMPRESSOR CASING - Verificar o estado do sermetel e presença de corrosão
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	3.6
	PALHETAS DO 5° E 10° STG - Abertura de duas válvulas de sangria laterais do motor para inspeção das palhetas quanto a danos.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	3.7
	DIFFUSER COMPRESSOR - Verificar quanto ao estado do sermetel.
	Descascando?
[     ] Sim
[     ] Não
	     






	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	3.8
	BRACKET ASSEY – Inspeção de recebimento
	

	Todos os Itens foram recebidos?
[     ] Sim
[     ] Não
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	     

	3.9
	1-RING ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD – Inspeção de recebimento.
	

	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	3.10
	2-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, UPPER – Inspeção de recebimento.
	
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	

	3.11
	3-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, LOWER – Inspeção de recebimento.
	
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	3.12
	AIR BLEED COLLECTOR (2ea) – Inspeção de recebimento.
	
	Recebidos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	4
	ACCESSORY DRIVE HOUSING – Inspeção de recebimento.

PN:       

SN:      

	

	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	4.1
	CHIP DETECTOR ACCESSORY DRIVE - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
 [     ] Sim
[     ] Não Fotografar caso haja limalhas.
	     

	4.2
	ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar presença de vazamento de óleo.
	Evidência de vazamentos?
 [     ] Sim
[     ] Não
	     

	4.3
	ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar quanto ao estado da limpeza e pintura.
	Descascada?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	4.4
	FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Remover e verificar presença de limalha para análise. Fotografar caso haja limalhas
	

	Presença de limalhas ou obstrução?
 [     ] Sim
[     ] Não
	     

	4.5
	FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Verificar se os prisioneiros da tampa estão firmes e corretamente posicionados
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	4.6
	MAIN OIL PUMP– Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	4.7
	EXTERNAL SCAVENGE OIL PUMP– Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	5
	TURBINE ASSY - Inspeção de recebimento.

PN:       

SN:      

	

	[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	5.1
	CASING ASSEMBLY, COMBUSTION CHAMBER OUTER (1) –
 Inspeção de recebimento.
	

	Recebido completo?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	5.2
	INLET CASE (2) - Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	5.3
	VANE CASING (3)- Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	5.4
	REAR BERING SUPPORT (4) – Inspeção de recebimento. Verificar se houveram amassamentos, ovalização  e trincas aparentes.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	5.5
	SELO TRASEIRO DA TURBINE - Verificar quanto vazamento de óleo.
	Evidência de vazamentos?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	5.6
	BLADES DO 4º ESTÁGIO - Verificar quanto ao estado.
	Presença de danos?
[     ] Sim
[     ] Não 
Fotografar caso haja danos.
	     

	5.7
	CONE ASSEMBLY, INNER REAR EXHAUST – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	5.8
	SHAFT ASSEMBLY, TURBINE COUPLING – Inspeção de recebimento. (girar o motor para verificar se a turbina está acoplada ao compressor através do eixo)
	[image: ]
	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	6
	ENGINE CONTROL SYSTEM – Inspeção de recebimento Conforme figuras abaixo
	Todos os Itens foram recebidos?
[     ] Sim
[     ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	     

	

	




	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	Tubulações e mangueiras

	7
	FUEL SYSTEM HOSES - Inspeção de recebimento.
	Todos os Itens foram recebidos?
[     ] Sim
[     ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	     

	7.1
	AIR SYSTEM HOSES AND TUBE - Inspeção de recebimento.
	Todos os Itens foram recebidos?
[     ] Sim
[     ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	     

	7.2
	EXTERNAL OIL TUBES – Inspeção de recebimento.
	Recebido completo?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	A
	TORQUEMETER UNIT PICKUP
	[image: ]
	Item recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	B
	LOW PRESSURE FUEL FILTER
	

	Item recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	C
	SPEED SENSITIVE CONTROL 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	D
	SPEED SENSITIVE VALVE
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	E
	FUEL PUMP
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	F
	HIGH PRESSURE FUEL FILTER ASSEMBLY
	[image: ]
	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	G
	VALVE ASSEMBLY, PARALLELING
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	H
	SWITCH ASSEMBLY, PRESSURE, FUEL FILTER
	[image: ]
	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	I
	TEMPERATURE DATUM VALVE
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	I.1
	VALVE ASSEMBLY, SOLENOID da DTV
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	J
	FUEL CONTROL UNIT 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	J.1
	QUADRANT ASSEMBLY, FCU
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	J.2
	ACTUATOR, ELECTRO MECHANICAL, FCU
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	J.3
	SOLENOID VALVE, FCU
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	K
	COORDINATOR CONTROL 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	L
	FUEL ENRICHMENT VALVE
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	M
	MANIFOLD DRAIN VALVE 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	N
	ANTI-ICING AIR VALVE
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	O
	ENRICHMENT PRESSURE SWITCH
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	P
	COMPRESSOR AIR BLEED FILTER
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	Q
	ANTI-ICING VALVE (2ea)
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	R
	IGNITION RELAY – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	S
	AIR BLEED VALVE (8ea) – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	T
	IGNITION EXCITER – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	U
	IGNITION SYSTEM LEADS (2ea) – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	V
	POWER UNIT WIRING ASSY LH - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	W
	POWER UNIT WIRING ASSY RH - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	X
	CABLE DATUM VALVE
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	Y
	FUEL NOZZLE (6ea) 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	Z
	BURNER DRAIN VALVE (2ea) 
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	AA
	TURBINE THERMOCOUPLE CABLE  
	

	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	AB
	IGNITION SPARKS (02ea) 
	

	Recebidos ?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	AC
	THERMOCOUPLE HARNESS LH/RH (2ea) 
	

	Recebidos os 02?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	AD
	THERMOCOUPLE HARNESS TERMINAL 
	[image: ]
	Recebido?
[     ] Sim
[     ] Não
	     

	AE
	THERMOCOUPLE (18ea) 
	

	Recebidos os 18?
[     ] Sim
[     ] Não
	     



	Observações:
Observation:
	

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	Aprovação          
Approval
	Nome         
Name
	Data
Date	     /     /     
	Assinatura
Signature






	HISTÓRICO DE REVISÕES | REVISION HISTORY

	Rev.
	Data | Date
	Motivo da Revisão
Revision Reason
	Nome | Name

	03
	20/01/2026
	· Atualização do número de revisão de todos os manuais referências e inclusão de manual aplicável (DMTM USAF).
Update of the revision numbers of all reference manuals and inclusion of the applicable manual (DMTM USAF).

· Inclusão do número da F.S. no cabeçalho, visando padronização solicitada.
Inclusion of the F.S. number in the header, aiming at the requested standardization.
	Pedro Costa

	04
	16/03/2026
	· Atualização do número de revisão de manuais referências.
Update of the revision numbers of the reference manuals.
	Pedro Costa
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