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	NOTA: TODOS OS DOCUMENTOS SÓ DEVERÃO SER DECLARADOS COM STATUS “OK” SE ESTIVEREM COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS, CARIMBADOS E DATADOS. OS CAMPOS QUE NÃO NECESSITAREM DE CARIMBO OU PREENCHIMENTO DEVE RECEBER O CARIMBO DE “N/A”.



	ITEM
	  DOCUMENTO
	STATUS

	
	
	N/A
	OK

	RECEBIMENTO 

	01
	Solicitação de serviço com motivo de remoção informado pelo cliente – OVERHAUL – DECIDIDO NA RIP
	
	

	02
	IAS-RG-0223 – Recebimento e Despacho (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	Controle de disponibilidade de rotativos
	
	

	04
	OS para recebimento do motor/módulo
	
	

	06
	Inspeções programadas - 
	
	

	INSPEÇÃO

	01
	Reunião de Início do Projeto
	
	

	02
	IAS-RG -0041 – Lista de materiais para aplicação + reparo (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	IAS-RG-0114 – Certificado de condição das partes (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	04
	IAS-RG-0139 – Ficha de diretivas técnicas (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	05
	Ficha de medidas de inspeção
· verificar a presença de carimbo, confrontar folgas com OHM, lançamento de áreas, tie bolt (confrontar com log book), cabeçalho, atualização do manual
	
	

	06
	Ficha de inspeção (Verificar campo de os, campo de os de reparo, códigos de sucata, cabeçalho, campo de justificativa se necessário, campo de os preenchido para peças reparo)
	
	

	07
	Ficha de controle de componentes controlados
	
	

	08
	CSL’S
	
	

	09
	Boletins
	
	

	10
	Download de EMU ou ECU – INICIAL E FINAL - OK
	
	



	MONTAGEM FINAL E OU MÓDULO AVULSO

	01
	Lista de OS abertas para a visita do motor
	
	

	02
	OS do conjunto maior (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	SUB-OS dos conjuntos menores e peças (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	04
	Ficha de limpeza (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	05
	Laudos de NDT preenchidos e assinados conforme OS e justificados quando houver indicação aceita pelo OHM (quando aplicável)
	
	

	06
	Ficha de medidas de montagem e inspeção;
· verificar a presença de carimbo, confrontar folgas com OHM, lançamento de áreas, tie bolt (confrontar com log book), cabeçalho, atualização do manual
	
	

	07
	Ficha de montagem final
	
	

	08
	Ficha de inspeção (Verificar campo de os, campo de os de reparo, códigos de sucata, cabeçalho, campo de justificativa se necessário, campo de os preenchido para peças reparo)
	
	




	TURBINA

	01
	Lista de OS abertas para a visita do módulo
	
	

	02
	OS do conjunto maior (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	SUB-OS dos conjuntos menores e peças (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	04
	Ficha de limpeza combustão (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	05
	Ficha de limpeza turbina (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	06
	Laudos de NDT preenchidos e assinados conforme OS e justificados quando houver indicação aceita pelo OHM (quando aplicável)
	
	

	06
	Ficha de inspeção (Verificar campo de os, campo de os de reparo, códigos de sucata, cabeçalho, campo de justificativa se necessário, campo de os preenchido para peças reparo)
	
	

	07
	Ficha de inspeção turbina (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	08
	Ficha de medidas de montagem e inspeção;
· verificar a presença de carimbo, confrontar folgas com OHM, lançamento de áreas, tie bolt (confrontar com log book), cabeçalho, atualização do manual
	
	

	09
	Ficha de balanceamento de N1
	
	

	10
	Ficha de balanceamento de N2
	
	

	11
	Ficha de montagem – Turbina + combustão
	
	

	12
	Card de shim da turbina (quando aplicável)
	
	



	COMPRESSOR

	01
	Lista de OS abertas para a visita do módulo
	
	

	02
	OS do conjunto maior (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	SUB-OS dos conjuntos menores e peças (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	04
	Ficha de limpeza (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	05
	Laudos de NDT preenchidos e assinados conforme OS e justificados quando houver indicação aceita pelo OHM (quando aplicável)
	
	

	06
	Ficha de inspeção (Verificar campo de os, campo de os de reparo, códigos de sucata, cabeçalho, campo de justificativa se necessário, campo de os preenchido para peças reparo)
	
	

	07
	Ficha de medidas de montagem e inspeção;
· verificar a presença de carimbo, confrontar folgas com OHM, lançamento de áreas, tie bolt (confrontar com log book), cabeçalho, atualização do manual
	
	

	08
	Ficha de balanceamento do impelidor
	
	

	09
	Ficha de montagem - Compressor
	
	

	10
	Card de shim do compressor
	
	



















	REDUTORA

	01
	Lista de OS abertas para a visita do motor
	
	

	02
	OS do conjunto maior (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	03
	SUB-OS dos conjuntos menores e peças (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	04
	Ficha de limpeza (carimbada, preenchida e datada)
	
	

	05
	Laudos de NDT preenchidos e assinados conforme OS e justificados quando houver indicação aceita pelo OHM (quando aplicável)
	
	

	06
	Ficha de inspeção (Verificar campo de os, campo de os de reparo, códigos de sucata, cabeçalho, campo de justificativa se necessário, campo de os preenchido para peças reparo)
	
	

	07
	Ficha de medidas de montagem e inspeção;
· verificar a presença de carimbo, confrontar folgas com OHM, lançamento de áreas, tie bolt (confrontar com log book), cabeçalho, atualização do manual
	
	

	08
	Ficha de montagem - Redutora
	
	




	DESPACHO

	01
	Ficha de controle de vida dos componentes
	
	

	02
	Certificados de peças controladas novas instaladas na visita
	
	

	03
	Informe com assinatura do cliente e/ou responsável referente aos boletins aplicados e ou recusados
	
	

	04
	IAS-RG-0125 – Ficha de cumprimento de DA (FCDA) – quando aplicável
	
	

	05
	IAS-RG-0126 – Ficha de informações de acessórios
	
	

	06
	Etiqueta de controle de umidade
	
	

	07
	Ficha de teste do motor completo
	
	

	08
	Registro da condição de saída do motor com fotos
	
	

	09
	Destino do material rejeitado
	
	

	10
	Verificar se o motivo da rejeição do motor é compatível com o pacote de serviços aplicado;
· No caso de limalha se houve total descontaminação do sistema de óleo incluindo filtros (C40 e C47 – CEFA), tubulações, check valve, oil filter housing, etc. -
	
	

	11
	Etiqueta verde
	
	



	Observações
Observation
	

	

	

	



	Aprovação
Approval
	Nome
Name                
	Data
Date    
	Assinatura
Signature





	Numero / Number
	                                                              IAS-RG-0349



image1.png




