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	DADOS DO MOTOR

	NÚMERO DE SÉRIE
	TSN
	TSO
	MOTIVO DA REMOÇÃO

	
	
	
	



	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DO MOTOR

	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable Limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	00
	INSPEÇÃO DO MOTOR NO CONTAINER:  Inspecionar o motor quanto a danos por queda nas partes inferiores tais como FCU, caixa de acessórios, etc. Tirar fotos dos problemas antes de remover o motor do container, avisar o Departamento Comercial para comunicar o cliente e, somente então, e com autorização da supervisão retirar o motor do container.
Verificar visualmente se há mais alguma anormalidade a ser relatada em relação ao Transporte ou container.
Nota: Todas as discrepâncias devem ser registradas no campo de observações, no final do formulário.
Registrar fotograficamente caso haja ausência de algum acessório.
	Presença de danos?

[   ] Sim
[   ] Não

Fotografar.
	

	01
	REDUCTION GEAR UNIT Inspeção de recebimento.

RGB: PN: _______________ SN: _______________

	Presença de danos?

[   ] Sim
[   ] Não

	

	1.1
	CHIP DETECTOR DA RGB (Frontal) - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
 [   ] Sim
 [   ] Não
Fotografar caso haja limalhas.

	

	
	CHIP DETECTOR DA RGB (Lateral) - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
 [   ] Sim
 [   ] Não
Fotografar caso haja limalhas.

	

	1.2
	Propeller Shaft Vertical Movement and End Play Check. - Inspeção de recebimento. 
Folga Axial da Propeller Shaft Max. 0.050 in.
Folga Radial da Propeller Shaft Max. 0.002 in. para baixo e 0.009 in.
Relógio Comparador Utilizado - NCC:_____________
(Limites)

OBS: conf. USAF TLN 1153, WP 052 00 parágrafo 06
	Folga Axial. _______ in. Max. (0.050 in)

* Folga Radial (p/cima). 

________in. (Max 0.009 in)

* Folga Radial (p/baixo). 

_______ in. (Max 0.002 in)

Dentro dos limites?
[   ] Sim
[   ] Não

	IIO



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	1.3
	Verificar estado das estrias dos eixos:

1 - Estrias do eixo do alternador;

2 - Estrias do eixo da bomba hidráulica;

3 - Estrias do eixo do starter.
	

Fotografar caso haja danos.
	1-Desgastado?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	
	
	
	2-Desgastado?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	
	
	
	3-Desgastado?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.4
	PROPELLER BRAKE - Verificar quanto a atuação.
	Atuando?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.5
	REDUCTION GEAR ASSY CASES- Verificar quanto a danos externos e pintura
	Descascada?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.6
	SELO DA HÉLICE - Verificar quanto ao estado geral e se está instalado o PN Novo (Ref. IPC 72-10-00 fig 02/30A e 33A)
	Selo modelo novo?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.7
	GEAR BOX HOUSING - Verificação visual das áreas de stress quanto a trincas.
	[image: ]
	Evidência de trincas?
[   ] Sim
[   ] Não
Fotografar caso haja danos.
	

	1.8
	PUMP AND FILTER ASSEMBLY - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.9
	ROSCAS - superiores e laterais das bases de fixação do suporte de içamento - Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	1.10
	STRUTS - Inspeção de recebimento
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	2
	TORQUEMETER ASSEMBLY

PN: _______________ SN: _______________



	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	2.1
	CAPAS ANTI ICE DO TORQUÍMETRO



	Recebido completo?
[   ] Sim
[   ] Não

Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	3
	COMPRESSOR, ASSEMBLY, POWER SECTION –
 Inspeção de recebimento.

PN: __________________ 

SN: __________________

	

	
	

	3.1
	COMPRESSOR INLET CASING - Verificar o estado do emborrachamento, limpeza e pintura
	Emborrachamento danificados?

[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.2
	ENGINE VENT – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.3
	LÂMINAS ANTI-ICE
 - Verificar o estado geral dos itens.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.4
	PALHETAS E ESTATORAS DO 1º ESTÁGIO
- Verificar o estado geral dos itens.
	
	

	3.5
	COMPRESSOR CASING - Verificar o estado do sementel e presença de corrosão
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.6
	PALHETAS DO 5° E 10° STG - Abertura de duas válvulas de sangria laterais do motor para inspeção das palhetas quanto a danos.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.7
	DIFFUSER COMPRESSOR - Verificar quanto ao estado do sermetel.
	Descascando?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.8
	BRACKET ASSEY – Inspeção de recebimento
	

	Todos os Itens foram recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não 

(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	

	3.9
	1-RING ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD – Inspeção de recebimento.
	

	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.10
	2-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, UPPER – Inspeção de recebimento.
	
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.11
	3-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, LOWER – Inspeção de recebimento.
	
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	3.12
	AIR BLEED COLLECTOR (2ea) – Inspeção de recebimento.
	
	Recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	4
	ACCESSORY DRIVE HOUSING – Inspeção de recebimento.

PN: __________________ 

SN: __________________

	

	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	4.1
	CHIP DETECTOR ACCESSORY DRIVE - Remover e verificar presença de limalhas.
	Presença de limalhas?
 [   ] Sim
 [   ] Não
Fotografar caso haja limalhas.
	

	4.2
	ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar presença de vazamento de óleo.
	Evidência de vazamentos?
 [   ] Sim
 [   ] Não
	

	4.3
	ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar quanto ao estado da limpeza e pintura.
	Descascada?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	4.4
	FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Remover e verificar presença de limalha para análise. Fotografar caso haja limalhas
	

	Presença de limalhas ou obstrução?
 [   ] Sim
 [   ] Não
	

	4.5
	FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Verificar se os prisioneiros da tampa estão firmes e corretamente posicionados
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	4.6
	MAIN OIL PUMP– Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	4.7
	EXTERNAL SCAVENGE OIL PUMP– Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5
	TURBINE ASSY - Inspeção de recebimento.

PN: __________________ 

SN: __________________

	

	
	

	5.1
	CASING ASSEMBLY, COMBUSTION CHAMBER OUTER (1) –
 Inspeção de recebimento.
	

	Recebido completo?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5.2
	INLET CASE (2) - Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5.3
	VANE CASING (3)- Inspeção de recebimento.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	5.4
	REAR BERING SUPPORT (4) – Inspeção de recebimento. Verificar se houveram amassamentos, ovalização  e trincas aparentes.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5.5
	SELO TRASEIRO DA TURBINE - Verificar quanto vazamento de óleo.
	Evidência de vazamentos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5.6
	BLADES DO 4º ESTÁGIO - Verificar quanto ao estado.
	Presença de danos?
[   ] Sim
[   ] Não
Fotografar caso haja danos.
	

	5.7
	CONE ASSEMBLY, INNER REAR EXHAUST – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	5.8
	SHAFT ASSEMBLY, TURBINE COUPLING – Inspeção de recebimento. (girar o motor para verificar se a turbina está acoplada ao compressor através do eixo)
	[image: ]
	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	6
	ENGINE CONTROL SYSTEM – Inspeção de recebimento Conforme figuras abaixo
	Todos os Itens foram recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	

	

	






	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	Tubulações e mangueiras

	7
	FUEL SYSTEM HOSES - Inspeção de recebimento.
	Todos os Itens foram recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	

	7.1
	AIR SYSTEM HOSES AND TUBE - Inspeção de recebimento.
	Todos os Itens foram recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não 
(relacionar itens não recebidos no campo das observações)
	

	7.2
	EXTERNAL OIL TUBES – Inspeção de recebimento.
	Recebido completo?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE ACESSÓRIOS (LANÇAR PN E SN NA FICHA IAS RG 0126)

	A
	TORQUEMETER UNIT PICKUP
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	Item recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	B
	LOW PRESSURE FUEL FILTER
	

	Item recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	C
	SPEED SENSITIVE CONTROL 
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	D
	SPEED SENSITIVE VALVE
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	E
	FUEL PUMP
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	F
	HIGH PRESSURE FUEL FILTER ASSEMBLY
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	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	G
	VALVE ASSEMBLY, PARALLELING
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	H
	SWITCH ASSEMBLY, PRESSURE, FUEL FILTER
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	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	I
	TEMPERATURE DATUM VALVE
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	I.1
	VALVE ASSEMBLY, SOLENOID da DTV
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	J
	FUEL CONTROL UNIT 
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	J.1
	QUADRANT ASSEMBLY, FCU
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	J.2
	ACTUATOR, ELECTRO MECHANICAL, FCU
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	J.3
	SOLENOID VALVE, FCU
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	K
	COORDINATOR CONTROL 
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	L
	FUEL ENRICHMENT VALVE
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	M
	MANIFOLD DRAIN VALVE 
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	N
	ANTI-ICING AIR VALVE
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	O
	ENRICHMENT PRESSURE SWITCH
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	P
	COMPRESSOR AIR BLEED FILTER
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	Q
	ANTI-ICING VALVE (2ea)
	

	Recebidas?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	R
	IGNITION RELAY – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	S
	AIR BLEED VALVE (8ea) – Inspeção de recebimento.
	

	Recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	T
	IGNITION EXCITER – Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	U
	IGNITION SYSTEM LEADS (2ea) – Inspeção de recebimento.
	

	Recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	V
	POWER UNIT WIRING ASSY LH - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	W
	POWER UNIT WIRING ASSY RH - Inspeção de recebimento.
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	X
	CABLE DATUM VALVE
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	ITEM 
Item
	PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS
Procedures/Serviceable limits
	Condição
Condition
	Executante / Data
Performed by / Date

	Y
	FUEL NOZZLE (6ea) 
	

	Recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	Z
	BURNER DRAIN VALVE (2ea) 
	

	Recebidos?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	AA
	TURBINE THERMOCOUPLE CABLE  
	

	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	AB
	IGNITION SPARKS (02ea) 
	

	Recebidos ?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	AC
	THERMOCOUPLE HARNESS LH/RH (2ea) 
	

	Recebidos os 02?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	AD
	THERMOCOUPLE HARNESS TERMINAL 
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	Recebido?
[   ] Sim
[   ] Não
	

	AE
	THERMOCOUPLE (18ea) 
	

	Recebidos os 18?
[   ] Sim
[   ] Não
	



	Observações:
Observation:
	

	

	

	

	

	

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date	______/______/________
	Assinatura
Signature



	Numero / Number
	FS.1076
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