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00
	0 INSPEÇÃO DO QECA NO BERÇO DE TRANSPORTE:
Efetuar inspeção visual no conjunto.
Se houverem problemas de transporte, registrar fotograficamente e comunicar aos departamentos Comercial, Qualidade e a Supervisão de produção as discrepâncias encontradas.
Só prossiga com os trabalhos no QECA mediante a autorização da Supervisão de produção
Nota: Todas as discrepâncias devem ser registradas no campo de observações, no final do formulário.
	


Presença de danos Sim [ ] Não [ ]
	

	
01
	Verificar as condições gerais da estrutura (QEC) quanto a amassados, corrosão evidente, danos na pintura, falta de painéis e portas
	Presença de danos Sim [ ] Não [ ]
	

	
1.1
	Verificar as condições gerais das cablagens do QECK quanto a danos óbvios tais como, fios rompidos, falta de terminais, corrosão etc
	Presença de danos Sim [ ] Não [ ]
	

	
1.2
	Verificar as condições gerais de mangueiras e tubulações quanto a rasgos nas capas, malhas rompidas, tubos amassados etc
	Presença de danos Sim [ ] Não [ ]
	

	


1.3
	

Efetuar o recebimento preliminar dos acessórios do QECK, checando apenas se recebidos ou não e reportando danos óbvios, utilizar como guia a ficha IAS-0126-Recebimento de acessórios QECK, anexar a ficha a este documento
Registrar fotograficamente caso haja ausência de algum acessório
	

Presença de danos Sim [ ] Não [ ]
	



	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	FICHA DE SERVIÇOS
RECORD SHEET
	T56-A-14
SERIE 3.0

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO/
RECEIVENG INSPECTION
	REVISÃO
Revision
	01

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description
	CONJUNTO DE TROCA RÁPIDA DE MOTOR /
QUIK ENGINE CHANGE ASSEMBLY
	PÁGINA
Page
	1/15




 (
Numero
 
/ 
Number
) (
FS.0960
)
	ITEM
	
	PROCEDIMENTOS/TOLERÂNCIAS
	CONDIÇÃO
	Executante / data

	

1.4
	

Verificar se o conjunto de hastes de comando do QECK está completo, indicando na figura a seguir os itens não recebidos
	
Conjunto de hastes completo
Sim [ ] Não [ ]
	

	


1.5
	

Verificar as condições gerais de itens de instalação e suportes de fixação do motor ao QECK, indicando nas figuras a seguir os itens não recebidos
	Presença de danos Sim [ ] Não [ ] Ausência de itens Sim [ ] Não [ ]
	

	


1.6
	

Indicar nas figuras a seguir a ausência de itens do QECK referentes a cada sistema, conforme a configuração da nacele recebida
	Presença de danos Sim [ ] Não [ ] Ausência de itens Sim [ ] Não [ ]
	

	
1.7
	
Verificar se o conjunto de brakets e alojamentos suplementares das cablagens do QECK está completo, indicando na figura a seguir os itens não recebidos
	
Conjunto completo Sim [ ] Não [ ]
	

	1.8
	Efetuar a inspeção de recebimento do motor conforme a ficha FSYYYY2
	
N/A
	N/A
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