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1.A
	(8) Balancear o impelidor  com uma tolerância de 0.001 oz in.


Final LH (_________) oz.in.
	
	

	20
	
	(8) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.001 oz in. 
 

Final RH (__________) oz.in.  
	
	

	NCC
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	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
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