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	DESCRIÇÃO
Description 
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	[bookmark: Texto1]OS / W.O: 

	Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	Overhaul Manual
GTP5243-3 – 72-40-00 

	Operador:      
Customer:
	TLN: 02121
	Edição:
Issue:
	TR E1R24-73-1

	
	
	Data:
Date:
	Jan. 25, 2025



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	1
	VALVE ASSY, BURNER DRAIN 
	

	     
	N/A
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 002
	Realizar limpeza ultrassônica conforme IAS-IT-0047 com PA-001A. Secar com ar comprimido seco.
Perform ultrasonic cleaning according to IAS-IT-0047 with PA-001A. Dry with dry compressed air.
	[bookmark: Selecionar1]|_| OK

[bookmark: Selecionar2]|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	2
	CASE ASSY, OUTER COMBUSTION 
	

	     
	     
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 004
	[bookmark: __DdeLink__610_1871517592]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	3
	TUBE ASSY, COMPRESSOR DISCHARGE AIR 
	

	     

     
	     

     
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 007
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date

     /     /     

	
	
	2EA
	
	
	
	
	
	

	4
	COMBUSTION LINNER ASSY
	

	     
	     
	72-40-00 
Fig. 1
 Item – 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0021 com PA-0041. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-0021 with PA-0041. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date

     /     /     




	Limpeza após ensaio não destrutivo
Cleaning after non-destructive testing

	ITEM
	CARIMBO / STAMP

	|_| Todos os itens / All itens
	|_| Item – 01
	|_|  Item – 02
	|_| Item – 03
	|_|  Item – 04



	Data / Date

     /     /     


	Observações / Observations:

	     

	Aprovação
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date       		     /     /     
	Assinatura
Signature



	Número / Number
	FS.1235
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