	[image: ]
	FICHA DE SERVIÇOS
RECORD SHEET
	M250 SERIES
B17F__

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process 
	BALANCEAMENTO ROTOR N2
POWER TURBINE ROTOR BALANCE
	REVISÃO
Revision
	00

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description 
	TURBINA 
TURBINE
	PÁGINA
Page
	1/1



	Artigo S/Nº:	     
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:	     
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	O/H MANUAL 
GTP5243-3 – 
72-50-00

	Operador:	     
Customer:
	TLN: 02606
	Edição:
Issue:
	TR E1R24-72-2

	
	
	Data:
Date:
	Aug 12/22



	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Serviceable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 37
3.E
	(9) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44 mg.m)
(9) Check the dynamic balance of rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m).
Initial LH (     ) mg.m
Final   LH (     ) mg.m  
	     
	     

	20
	
	(9) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44 mg.m)
(9) Check the dynamic balance of rotor to within 0.002 oz in. (1.44 mg. m).
Initial RH (     ) mg.m
Final   RH (     ) mg.m  
	     
	     

	NCC
	Data Validade / Expiration Date

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
SCHENCK BALANCER HORIZONTAL NCP: 001266
	     /     /     



	Observações:
Observation:
	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	Aprovação	     
Approval
	Nome	     
Name
	Data
Date	     /     /     
	Assinatura	     
Signature



	Número / Number
	FS.1256
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