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	FICHA DE SERVIÇOS 

RECORD SHEET
	RR250 – C20R____

	CODIGO | CODE

IAS-RG-0223
	Processo

Process
	RECEBIMENTO E DESPACHO
RECEIPT AND DISPATCH
	REVISÃO
Revision
	01

	
	
	
	PAGINA
Page
	5/5



	OS / W.O:      
	Operador / Operator:      
	Artigo S/N.  / Item S/No.
	     


	RECEBIMENTO DO MOTOR / ENGINE RECEIPT


	Item
	Número da Peça

Part Number
	Descrição / Description
	Qtd
	QR
	QF

	

	2/2/8
	6840364-8
	Plugue protetor, ¾ vent blank
	2
	     
	     

	2/3
	6800218-322
	Plugue protetor, 7/16 pressão de óleo
	2
	     
	     

	2/4/6
	6840364-3
	Plugue protetor, 3/8 pressão de torque
	2
	     
	     

	2/5
	6800218-327
	Plugue protetor, 1.1/16 entrada de óleo
	1
	     
	     

	2/7
	6800193-167
	Tampão protetor, 7/16 plugue magnético
	4
	     
	     

	2/9
	NAS815-16A
	Plugue protetor, 5/16 plugue magnético
	2
	     
	     

	2/10
	6800088-11
	Capa plástica CAC
	1
	     
	     

	2/11
	6800088-16
	Capa plática CAT
	1
	     
	     

	2/12
	6800088-17
	Capa plástica envelope (CAC)
	1
	     
	     

	2/13
	6855319
	Tampa PTO traseira
	1
	     
	     

	2/14
	MS21034-4
	Porca ¼ tampa PTO traseira
	6
	     
	     

	2/15
	6719546
	Espaçador 0,281” a 0,500” tampa PTO Traseita
	6
	     
	     

	2/17
	6859823
	Tampa starter generator
	1
	     
	     

	2/18
	MS21044N5
	Porca da tampa do starter generator
	4
	     
	     

	2/19
	MS9320-11
	Arruela tampa do starter generator
	4
	     
	     

	2/20
	23001757
	Tampa PTO dianteira
	1
	     
	     

	2/21
	6859822
	Tampa dos tacômetros
	2
	     
	     

	2/22
	MS21044N4
	Porca tampa PTO dianteira
	6
	     
	     

	2/23
	MS21043-4
	Porca tampa dos tacômetros
	8
	     
	     

	2/24
	MS9320-10
	Arruela das tampas dos tacometros e PTO Dianteira.
	14
	     
	     

	2/25
	6893698
	Tampa do scroll
	1
	     
	     

	2/26
	MS9217-05
	Parafusos da tampa do scroll
	3
	     
	     

	2/28
	6866246
	Etiqueta
	1
	     
	     

	2/55
	23001829
	Tampa do sensor N1 (72-60-00)
	1
	     
	     

	2/16
	23050812
	Tampa do sensor N2 (72-60-00)
	1
	     
	     

	2/17
	23008495-     
	Orificio calibrado
	1
	     
	     

	

	Item
	Descrição / Description
	Qtde 
	Recebido / Receipt

	01
	Plugue magnéticos
	02
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	02
	Terminal de termoelementos
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	03
	Munhões               IAS (     )      OPERADOR (     )
	02
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	04
	Tampão da vela
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	05
	Tubulação completa
	22
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	06
	Redutor de óleo
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	07
	Válvula dreno [bracket (     ) Sim (     ) Não
	02
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	08
	Respiro do CAG 
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	09
	Adaptadores do scroll
	02
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	10
	Janelas das paredes de fogo
	04
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	11
	Conexão do CAG
	05
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	12
	Munhão do CAT
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	13
	Tubo flexível de combustível
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	14
	Tubo da sangira ao CAT
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )


	Item
	Descrição / Description
	Qtde 
	Recebido / Receipt

	15
	Adaptador do coletor
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	16
	Caixa do motor IAS (     )  OPERADOR (     )
	01
	Sim
	(     )
	Não
	(     )

	17
	Abraçadeiras dos adaptadores do scroll
	02
	Sim
	(     )
	Não
	(     )


	Verificar Elemento Filtro de Óleo quanto a presença de limalha
	     
	SIM
	     
	NÃO

	

	Verificar Plugues Magnéticos quanto a presença de limalha 
	     
	SIM
	     
	NÃO

	

	Retentor da tomada de força labio                                                SIMPLES
	     
	
	     
	DUPLO

	

	Verificar scroll quanto a rachaduras
	     
	SIM
	     
	NÃO

	

	Verificar Impelidor quanto a danos e/ou erosão
	     
	SIM
	     
	NÃO

	

	Verificar coletor de exaustão quanto a rachaduras
	     
	SIM
	     
	NÃO

	

	N2 Girando livremente
	     
	SIM
	     
	NÃO *

	

	N1 Girando livremente
	     
	SIM
	     
	NÃO *

	

	* Detalhar o defeito observado: 
	     


	Composição Modular
	S/Nº
	P/Nº
	PLACA DE IDENT.

	
	SIM
	NÃO

	MOTOR
	     
	     
	     
	     

	COMPRESSOR
	     
	     
	     
	     

	REDUTORA
	     
	     
	     
	     

	TURBINA
	     
	     
	     
	     


	Observações

Observations

	     


	RECEBIMENTO DOS ACESSÓRIOS DO MOTOR /  ENGINE  ACESSORY RECEIPT 


	Sufixo

Suffix
	Descrição 

Description
	Número de Série

Serial Number
	Número da Peça

Part Number
	Observação

Observation

	

	A
	Bomba de Combustível
	     
	     
	     

	B
	Controlador de Combustível
	     
	     
	     

	C
	Governador da Turbina de Força                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	     
	     
	     

	E
	Caixa de Ignição
	     
	     
	     

	F
	Cabo de Ignição
	     
	     
	     

	G
	Válvula de Sangria do Compressor
	     
	     
	     

	H
	Válvula Unid. de Óleo dos Rolam. 7 e 8
	     
	     
	     

	I
	Acumulador Pneumático (Simples)
	     
	     
	     

	J
	Vela de Ignição
	     
	     
	     

	K
	Injetor de Combustível
	     
	     
	     

	L
	Termoelementos
	     
	     
	     

	N
	Válvula Anti-Gelo
	     
	     
	     

	O
	Filtro de Ar PC
	     
	     
	     

	P
	Contador de Ciclos
	     
	     
	     

	Q
	Válvula Unidirecional de Combustível
	     
	     
	     

	R
	Solenóide da Válvula Anti-Gelo
	     
	     
	     

	S
	Sensor de Sobrevelocidade
	     
	     
	     

	T
	Solenóide Sensor de Sobrevelocidade
	     
	     
	     

	U
	Cablagem Elétrica
	     
	     
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Recebido por: 
Receipt by:
	     
	Data
Date
	     /     /     


	DESPACHO / Dispatch


	Operação

Sequence
	Referência

Reference
	Procedimentos / Tolerâncias

Procedures / Servicleable Limits
	Montado Assembled by
	Inspecionado

  Inspect by

	10
	***********
	As peças utilizadas no Banco de Provas (Material escravo e outros) para o teste foram removidas.
	     
	     

	20
	
	Drenar o óelo da redutora pelo plugue dreno magnético inferior e reinstalar o plugue.
	     
	     

	30
	
	Verificar a flutuação da engrenagem PTO e comparar com valor anterior, encontrado (     )in.
	     
	     

	40
	
	Frenos gerais, torques nos tubos e lacres efetuados.
	     
	     

	50
	
	Verificar freno de todos os acessórios.
	     
	     

	60
	
	Verificar filtro de óleo. Torquear porcas e lacrar.
	     
	     

	70
	
	Colocar no motor a etiqueta de inibição para despacho.
	     
	     

	80
	
	Aplicar lubrificante nas estrias internas dos acoplamentos e instalar tampas.
	     
	     

	90
	
	Instalar capas de proteção na entrada de ar, sangria e coletor de escape.
	     
	     

	100
	
	Gravar placas de identificação (quando necessário).
	     
	     

	110
	
	Verificar instalação dos retentores (PTO):

Lábio simples (     )    Lábio Duplo (     )
	     
	     

	120
	
	Colocar no motor a etiqueta de advertência conforme instruído no CSL 4003.
	     
	     

	130
	
	Certificar–se de que nenhum item de pré-instalção esteja montado no motor.
	     
	     

	Verificação das tomadas de roscas da redutora

	

	
	INSPETOR
	
	
	INSPETOR

	1
	Tomada de pressão de óleo
	     
	
	7
	Tomada de pressão de torque
	     

	2
	Saída de óleo p/ rolamento # 1
	     
	
	8
	Respiro da redutora
	     

	3
	Entrada de óleo
	     
	
	9
	Saída de óleo p/ rolamento #6,7 e 8
	     

	4
	Saída de óleo p/ o tanque
	     
	
	10
	Retorno do rolamento # 8
	     

	5
	Respiro do tanque
	     
	
	11
	Retorno dos rolamentos # 6 e 7
	     

	6
	Retorno de óleo / rolamento # 1
	     
	
	
	
	


	Operação

Sequence
	Referência

Reference
	Procedimentos / Tolerâncias

Procedures / Servicleable Limits
	Montado Assembled by
	Inspecionado

  Inspect by

	140
	***********
	Instalar o motor na caixa de transporte com 3 bolsas de sílica gel e indicador de umidade.
	     
	     

	150
	
	Fechar a caixa de transporte, torquear parafusos e protege com anti-corrosivo.
	     
	     


	DESPACHO DOS ACESSÓRIOS DO MOTOR /  ENGINE  ACESSORY DISPATCH 

	Sufixo

Suffix
	Descrição 

Description
	Número de Série

Serial Number
	Número da Peça

Part Number
	Observação

Observation

	

	A
	Bomba de Combustível
	     
	     
	     

	B
	Controlador de Combustível
	     
	     
	     

	C
	Governador da Turbina de Força                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	     
	     
	     

	E
	Caixa de Ignição
	     
	     
	     

	F
	Cabo de Ignição
	     
	     
	     

	G
	Válvula de Sangria do Compressor
	     
	     
	     

	H
	Válvula Unid. de Óleo dos Rolam. 7 e 8
	     
	     
	     

	I
	Acumulador Pneumático (Simples)
	     
	     
	     

	J
	Vela de Ignição
	     
	     
	     

	K
	Injetor de Combustível
	     
	     
	     

	L
	Termoelementos
	     
	     
	     

	N
	Válvula Anti-Gelo
	     
	     
	     

	O
	Filtro de Ar PC
	     
	     
	     

	P
	Contador de Ciclos
	     
	     
	     

	Q
	Válvula Unidirecional de Combustível
	     
	     
	     

	R
	Solenóide da Válvula Anti-Gelo
	     
	     
	     

	S
	Sensor de Sobrevelocidade
	     
	     
	     

	T
	Solenóide Sensor de Sobrevelocidade
	     
	     
	     

	U
	Cablagem Elétrica
	     
	     
	     

	

	Observações

Observations
	     
	     

	     

	

	Despachado por:  

Dispatch by:
	Mecânico
Mechanic
	Inspetor
Inspector
	Data
Date
	     /     /     

	
	     
	     
	
	


PAGE  
	Numero / Number
	FS.0767
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