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	FICHA DE SERVIÇOS
RECORD SHEET
	RR250 
C30 SERIES

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process 
	BALANCEAMENTO ROTOR N2
POWER TURBINE ROTOR BALANCE
	REVISÃO
Revision
	03

	
	DESCRIÇÃO
Description 
	TURBINA / TURBINE
	PÁGINA
Page
	1/1



	OS / W.O:      
	Artigo S/Nº:      
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	Manual:
Manual:
	O/H MANUAL 
14W3 – 72-50-00

	Operador:      
Customer:
	TLN: 02124
	
	Edição:
Issue:
	TR E2R26-72-3

	Outras Referências:
Other Refrences:
	Manual / Manual
	Edição / Issue
	Data / Date
	Data:
Date:
	Jun 08/2021

	
	N/A
	N/A
	N/A
	
	



	Operação
Sequence
	Referência
Reference
	Procedimentos / Tolerâncias
Procedures / Servicleable Limits
	Balanceado
Balanced by
	Inspecionado
Inspected by

	10
	Pag. 520
2.C.(4)
	Inicial LH (     ) mg.m
	     
	     

	
	
	(j) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44mg.m) utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898299.

Final LH (     ) mg.m
	     
	     

	20
	
	Inicial RH (     ) mg.m 
	     
	     

	
	
	(j) Balancear o rotor com uma tolerância de 0.002 oz in. (1.44mg.m) utilizando o dispositivo de balanceamento PN 6898299.
 
Final RH (     ) mg.m
	     
	     

	NCC
	Data Validade

	BALANCEADORA SCHENK HORIZONTAL NCP: 001266
	     /     /     



	Observações:
Observation:
	


	     

	Aprovação
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date            /     /     
	Assinatura
Signature





	Número / Number
	FS.0785
	Data da Revisão / Revision Date
	15/09/2023
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