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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	1
	TUBE ASSY, COMPRESSOR DISCHARGE 
	

	____________
	____________
	72-40-00 
Figura 1 
Item - 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040.
Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
	ם OK
ם NÃO OK

	

DATA

 _____/_____/____

	2
	.PLATE, DOUBLER, AIR TUBE FLANGE  Qtd: 2ea
	

	6898605
	N/A
	72-40-00 
Figura 1       Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	



DATA

 _____/_____/____

	3
	WASHER, ALIGNMENT, AIR TUBE QTD: 2 PEÇAS
	

	6895805
	N/A
	72-40-00 
Figura 1 
Item - 009
	[bookmark: __DdeLink__526_132569786]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
	ם OK
ם NÃO OK

	




DATA

 _____/_____/____

	4
	VALVE ASSY, BURNER DRAIN 
	

	6854255
	N/A
	72-40-00 
Figura 1 
Item - 018
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0047 e PA-0001C.
	ם OK
ם NÃO OK

	



DATA

 _____/_____/____

	5
	PLUGUE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO
	

	___________
	N/A
	72-40-00 
Figura 1 
Item – 018A
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/____

	
6
	CASE ASSY, OUTER COMBUSTION 
	

	
____________
	
____________
	72-40-00
 Figura 1 
Item – 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040.
[bookmark: __DdeLink__10203_2193966710]Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/____

	7
	LINER ASSY, COMBUSTION 
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 1 
Item – 027
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040.
Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/____






	Observações / Observation

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date       ____/_______/________
	Assinatura
Signature



	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IT-0007.

	ITEM
	CARIMBO

	          ם  Todos os itens   

	ם Item - 01   
	ם Item - 02
	  ם  Item - 03
	   ם  Item - 04   
	  ם  Item - 05
	   ם  Item - 06  
	   ם  Item - 07 



	

DATA

 _____/_____/____



	Número / Number
	FS.0955
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