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Manual:
	OHM  
14W3 – 72-30-00 

	Item S/Nº:
	
	
	
	

	Operador:
Customer:
	TLN:
	Edição:
Issue:
	TR E2R26-72-3

	
	
	Data:
Date:
	Jun 8/2021

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	1
	OIL PRESSURE  REDUCER
	

	____________
	N/A
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 005
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	2
	FRONT SUPPORT
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 1
 Item - 010
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.

	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	3
	BLEED MANIFULD ASSY
	

	___________
	N/A
	72-30-00
 Figura 1 
Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	4
	FRONT BEARING HOUSING. #1
	

	____________
	N/A
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	5
	BEARING #1
	

	____________
	N/A
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 026/027
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0008.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	6
	SEAL MATING RING #1
	

	
____________
	
N/A
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 029
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	7
	FRONT BEARING SEAL#1
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 1
 Item - 031
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	8
	SCROLL
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 1
 Item - 037
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	9
	SHROUD HOUSING ASSY
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 041
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs:  Isolar furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	

DATA

 _____/_____/______

	10
	ADAPTER FLANGE, QTDE: 2 ea.
	

	
23009568
	
N/A
	72-30-00 
Figura 1 
Item - 043
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	11
	TUBE COMPRESSOR VENT
	

	23009648
	N/A
	72-30-00 
Figura 2
 Item - 007
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	12
	COMPRESSOR MOUNT ASSY
	

	____________
	N/A
	72-30-00
 Figura 2 
Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs:  Isolar furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	13
	REAR SUPPORT
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 011
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	14
	DIFFUSER ASSY
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 013
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	15
	BEARING #2
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 016
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0008.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	16
	NUT SPANNER
	

	6893614
	N/A
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 017
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	17
	 SLINGER OIL
	

	6893008
	N/A
	72-30-00 
Figura 2 
Item – 021
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	18
	SEAL
	

	6893031
	N/A
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	19
	SPLINE ADAPTER
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 024
	ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-012.
ם Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.

	[bookmark: __DdeLink__1129_3461071344]ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	20
	IMPELLER ASSY
	

	____________
	____________
	72-30-00 
Figura 2
 Item - 026
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-012.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______

	21
	GEARSHAFT, SPUR ADAPTER 
	

	_____________
	__________
	72-30-00 
Figura 2 
Item - 028
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
	ם OK
ם NÃO OK

	
DATA

 _____/_____/______






	Observações / Observation

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date       ____/_______/________
	Assinatura
Signature










	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IAS-IT-007.

	ITEM
	CARIMBO

	
 ם  Todos os itens   

	ם Item - 01   
	ם Item - 02
	  ם  Item - 03
	   ם  Item - 04   
	  ם  Item - 05
	   ם  Item - 06  
	   ם  Item - 07 

	ם Item - 08
	  ם  Item - 09 
	 ם  Item 10 
	ם Item 11
	ם Item 12
	ם Item 13
	ם Item 14

	ם  Item 15 
	ם  Item 16
	ם  Item 17
	ם Item 18
	ם Item 19       
	ם Item 20
	ם Item 21



	





DATA


 _____/_____/____



	Número / Number
	FS.0956
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