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	Teste da Válvula Anti-Gelo 
Anti-icing Valve Test

	Item
	Procedimentos | Tolerâncias
	Resultado
	Data
	Executante

	Item
	Procedures | Serviceable Limits
	Result
	Date
	Performed By

	A
	Teste
Testing

Verifique se há vazamentos na válvula anti-congelamento. Com 125 ± 5 psig (861 ± 35 kPag) de ar limpo, seco, sem óleo e a 70 ± 5 °F (21 ± 3 °C) fornecido à entrada da válvula, o vazamento não deve exceder os seguintes valores. (Desmonte e inspecione as peças detalhadas quanto a desgaste se a válvula não estiver dentro dos limites de fuga especificados.)
Make a leakage check of the anti-icing valve. With 125 ± 5 psig (861 ± 35 kPag) clean, dry, oil free, 70 ± 5°F (21 ± 3°C) air supplied to the valve inlet, leakage shall not exceed the following values: (Disassemble and inspect the detail parts for wear if the valve is not within the specified leakage limits.).

Condições do teste:
Test conditions:

Pressão aplicada na entrada da válvula: _________ psig
Pressure applied at the valve inlet: psig

Ar limpo, seco e livre de óleo:
Clean, dry, oil-free air:

(   ) Sim / Yes (   ) Não / No

Temperatura do ar: _________ °C
Air temperature: °C

Resultados:
Results:

Vazamento medido: _________ cc/min
Measured leakage: _________ cc/min
Vazamento dentro dos limites especificados?
Leakage within specified limits?

(   ) Conforme / In accordance 

(   ) Não conforme / Not in accordance

Ação corretiva (se aplicável):
Corrective action (if applicable):

Válvula desmontada e partes inspecionadas quanto a desgaste?
Valve disassembled and parts inspected for wear?

(   ) Sim / Yes

(   ) Não / No 

( ) Não aplicável / Not applicable
	
	
	

	B
	Teste de vazamento e fluxo
Leak and flow testing

Com as saídas de ar e de ventilação bloqueadas, o vazamento externo excedeu uma bolha a cada 10 segundos quando verificado debaixo d'água ou com solução de sabão?
With the air and ventilation outlets blocked, did the external leak exceed one bubble every 10 seconds when checked underwater or with soap solution?

(   ) Sim / Yes
(   ) Não / No

Com a válvula a 21 ± 3°C e a porta de saída plugada, qual foi a vazão de vazamento medida na porta de ventilação? _________ SCFM
With the valve at 21 ± 3°C and the outlet port plugged, what was the leakage flow rate measured at the vent port? SCFM

Com a porta de ventilação plugada, qual foi a vazão medida na porta de saída? _________ (m³/min)
With the ventilation port plugged, what was the flow rate measured at the outlet port? (cubic meters per minute)
	
	
	

	C
	Teste de continuidade da válvula solenóide do anti-gelo
Anti-icing solenoid valve continuity test
Considerando um ciclo como a abertura e fechamento completo da anti-icing valve por meio da shut-off valve conectada ao vent port, responda abaixo:
Considering a cycle as the complete opening and closing of the anti-icing valve by means of the shut-off valve connected to the vent port, answer below:

Teste com 13 ± 0.5 psig (90 ± 3 kPag):
· 3 ciclos completos realizados:

 (   ) Aprovado / Approved (   ) Rejeitado / Rejected
Teste com 125 ± 5 psig (861 ± 35 kPag):
· 3 ciclos completos realizados: 
(   ) Aprovado / Approved (   ) Rejeitado / Rejected

Tempo de abertura completa: ________(seg)
Full opening time: (sec)

Tempo de fechamento completo: ______(seg)
Total closing time: (sec)

Resultado geral: 
(   ) Aprovado / Approved (   ) Rejeitado / Rejected
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